**Рядовая механическая сеялка для зерновых культур**

**SFOGGIA KAPPA 4**



**KAPPA** - рядовая механическая сеялка для зерновых культур. Преимущества этой машины - трёхрядовое расположение сошников, что предотвращает накопление комков земли, мелких камней и пожнивных остатков и обеспечивает регулировку глубины на колёсах. Компактная, удобная в работе даже на малой мощности, точная в распределении.

**Применение**: Сеялки KAPPA используются для высева всех зерновых культур, таких как пшеница, ячмень, кольза, рис, лечебные травы и много другого.

**Сеялки KAPPA представлены тремя моделями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KAPPA 4-SE**  Предназначена для зерновых культур -крупные семена: пшеница, ячмень, овес, рис с минимальным. кол-вом 40 Kг/Га | **KAPPA 4-SC**  Предназначена для зерновых культур - крупные и мелкие семена: пшеница, лечебные травы, рапс, и др. | **KAPPA 4-SF**  Предназначена для зерновых культур - крупные и мелкие семена: пшеница, лечебные травы, и др. и одновременное внесение удобрения в одном разделенном бункере. |
|  |  |  |

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

* Трёхточечное устройство сцепления второй категории, быстрое сцепление в 1-ой и 2-ой точке;
* Высевающий аппарат из ПВХ;
* Минимальная доза распределения семян 4 кг/га;
* Механизм для внесения удобрений из ПВХ;
* Внешний короб механизма для внесения удобрений из нержавеющей стали;
* Бункер для удобрений из нержавеющей стали - по заказу, дополнительная стоимость;
* Телескопические трубы высева семян из оцинкованной стали с пружинами на сгибе;
* Штанги сошников одинаковой длины расположенные в три ряда;
* Регулирование нагрузки работы штанги сошника - отдельное для каждого сошника;
* Колёса с функцией регулирования глубины высева;
* Распределение семян с регулировкой скорости на коробке передач на масляной основе с 3 выступами;
* Сошники с закруглёнными зубцами для тяжелых и глинистых почв;
* Двойная борона, с системой копирования поверхности земли, монтированная на устройстве параллелограммной конструкции, со стальным тросом для укрепления зубьев бороны;
* Загрузочная платформа;
* Индикатор уровня зерна;
* Встряхиватель семян;
* Система контроля семян и полного высева;
* Очиститель колёс ( от грязи, комьев земли и т.д.);

**KAPPA 4-SE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Код** | N°  рядов | Между- рядье (cм) | Рабочая ширина (м) | Трансп. ширина (м) | Вес\* (kг) | Вместимость (л) | | **Цена**  **€** |
| Семян | Удобрения |
| **K4-SE 2550 -16** | L1401001-16 | 16 | 15,3 | 2,45 | 2,55 | 546 | 540 | \ | **7.210,00** |
| **K4-SE 2550 -17** | L1401001-17 | 17 | 14,4 | 2,45 | 2,55 | 553 | 540 | \ | **7.407,00** |
| **K4-SE 2550 -18** | L1401001-18 | 18 | 13,5 | 2,45 | 2,55 | 560 | 540 | \ | **7.605,00** |
|  | | | | | | | | | |
| **K4-SE 3200 -19** | L1401002-19 | 19 | 15,8 | 3,0 | 3,2 | 679 | 700 | \ | **8.577,00** |
| **K4-SE 3200 -20** | L1401002-20 | 20 | 15,0 | 3,0 | 3,2 | 686 | 700 | \ | **8.775,00** |
| **K4-SE 3200 -21** | L1401002-21 | 21 | 14,3 | 3,0 | 3,2 | 693 | 700 | \ | **8.975,00** |
| **K4-SE 3200 -22** | L1401002-22 | 22 | 13,5 | 3,0 | 3,2 | 700 | 700 | \ | **9.170,00** |
|  | | | | | | | | | |
| **K4-SE 3700 -22** | L1401003-22 | 22 | 16,0 | 3,5 | 3,7 | 783 | 830 | \ | **9.240,00** |
| **K4-SE 3700 -23** | L1401003-23 | 23 | 15,2 | 3,5 | 3,7 | 786 | 830 | \ | **9.435,00** |
| **K4-SE 3700 -24** | L1401003-24 | 24 | 14,6 | 3,5 | 3,7 | 793 | 830 | \ | **9.635,00** |
| **K4-SE 3700 -25** | L1401003-25 | 25 | 14,0 | 3,5 | 3,7 | 800 | 830 | \ | **9.831,00** |
|  | | | | | | | | | |
| **K4-SE 4300 -27** | L1401004-27 | 27 | 14,8 | 4,0 | 4,3 | 893 | 960 | \ | **12.010,00** |
| **K4-SE 4300 -28** | L1401004-28 | 28 | 14,0 | 4,0 | 4,3 | 900 | 960 | \ | **12.210,00** |
| **K4-SE 4300 -29** | L1401004-29 | 29 | 13,8 | 4,0 | 4,3 | 907 | 960 | \ | **12.480,00** |
| **K4-SE 4300 -30** | L1401004-30 | 30 | 13,3 | 4,0 | 4,3 | 914 | 960 | \ | **12.740,00** |

**KAPPA 4-SC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Код** | N°  рядов | Между- рядье (cм) | Рабочая ширина (м) | Трансп. ширина (м) | Вес\* (kг) | Вместимость (л) | | **Цена**  **€** |
| Семян | Удобрения |
| **K4-SC 2500 -17** | L1401051-17 | 17 | 14,7 | 2,5 | 2,5 | 736 | 530 | \ | **9.360,00** |
| **K4-SC 2500 -18** | L1401051-18 | 18 | 13,8 | 2,5 | 2,5 | 743 | 530 | \ | **9.558,00** |
| **K4-SC 2500 -19** | L1401051-19 | 19 | 13,0 | 2,5 | 2,5 | 750 | 530 | \ | **9.760,00** |
| **K4-SC 2500 -20** | L1401051-20 | 20 | 12,5 | 2,5 | 2,5 | 757 | 530 | \ | **10.020,00** |
|  | | | | | | | | | |
| **K4-SC 3000 -19** | L1401052-19 | 19 | 18,8 | 3,0 | 3,0 | 830 | 640 | \ | **9.970,00** |
| **K4-SC 3000 -20** | L1401052-20 | 20 | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 836 | 640 | \ | **10.170,00** |
| **K4-SC 3000 -21** | L1401052-21 | 21 | 14,3 | 3,0 | 3,0 | 843 | 640 | \ | **10.370,00** |
| **K4-SC 3000 -22** | L1401052-22 | 22 | 13,5 | 3,0 | 3,0 | 850 | 640 | \ | **10.560,00** |
| **K4-SC 3000 -23** | L1401052-23 | 23 | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 857 | 640 | \ | **10.820,00** |
| **K4-SC 3000 -24** | L1401052-24 | 24 | 12,5 | 3,0 | 3,0 | 864 | 640 | \ | **11.100,00** |
|  | | | | | | | | | |
| **K4-SC 3700 -25** | L1401053-25 | 25 | 14,0 | 3,5 | 3,7 | 1150 | 800 | \ | **11.075,00** |
| **K4-SC 3700 -26** | L1401053-26 | 26 | 13,5 | 3,5 | 3,7 | 1157 | 800 | \ | **11.340,00** |
| **K4-SC 3700 -27** | L1401053-27 | 27 | 13,0 | 3,5 | 3,7 | 1164 | 800 | \ | **11.600,00** |
| **K4-SC 3700 -28** | L1401053-28 | 28 | 12,5 | 3,5 | 3,7 | 1171 | 800 | \ | **11.870,00** |
|  | | | | | | | | | |
| **K4-SC 4300 -28** | L1401054-28 | 28 | 14,3 | 4,0 | 4,3 | 1250 | 910 | \ | **13.350,00** |
| **K4-SC 4300 -29** | L1401054-29 | 29 | 13,8 | 4,0 | 4,3 | 1257 | 910 | \ | **13.620,00** |
| **K4-SC 4300 -30** | L1401054-30 | 30 | 13,3 | 4,0 | 4,3 | 1264 | 910 | \ | **13.880,00** |
| **K4-SC 4300 -31** | L1401054-31 | 31 | 13,0 | 4,0 | 4,3 | 1271 | 910 | \ | **14.140,00** |
| **K4-SC 4300 -32** | L1401054-32 | 32 | 12,5 | 4,0 | 4,3 | 1278 | 910 | \ | **14.400,00** |
| **K4-SC 4300 -33** | L1401054-33 | 33 | 12,0 | 4,0 | 4,3 | 1285 | 910 | \ | **14.660,00** |
| **K4-SC 4300 -34** | L1401054-34 | 34 | 11,8 | 4,0 | 4,3 | 1292 | 910 | \ | **14.930,00** |

**KAPPA 4-SF**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Код** | N°  рядов | Между- рядье (cм) | Рабочая ширина (м) | Трансп. ширина (м) | Вес\* (kг) | Вместимость (л) | | **Цена**  **€** |
| Семян | Удобрения |
| **K4-SР 2500 -17** | L1401101-17 | 17 | 14,7 | 2,5 | 2,5 | 786 | 255 | 275 | **10.430,00** |
| **K4-SР 2500 -18** | L1401101-18 | 18 | 13,8 | 2,5 | 2,5 | 793 | 255 | 275 | **10.610,00** |
| **K4-SР 2500 -19** | L1401101-19 | 19 | 13,0 | 2,5 | 2,5 | 800 | 255 | 275 | **10.810,00** |
| **K4-SР 2500 -20** | L1401101-20 | 20 | 12,5 | 2,5 | 2,5 | 807 | 255 | 275 | **11.070,00** |
|  | | | | | | | | | |
| **K4-SР 3000 -19** | L1401102-19 | 19 | 18,8 | 3,0 | 3,0 | 879 | 305 | 335 | **11.880,00** |
| **K4-SР 3000 -20** | L1401102-20 | 20 | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 886 | 305 | 335 | **12.090,00** |
| **K4-SР 3000 -21** | L1401102-21 | 21 | 14,3 | 3,0 | 3,0 | 893 | 305 | 335 | **12.280,00** |
| **K4-SР 3000 -22** | L1401102-22 | 22 | 13,5 | 3,0 | 3,0 | 900 | 305 | 335 | **12.480,00** |
| **K4-SР 3000 -23** | L1401102-23 | 23 | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 907 | 305 | 335 | **12.740,00** |
| **K4-SР 3000 -24** | L1401102-24 | 24 | 12,5 | 3,0 | 3,0 | 914 | 305 | 335 | **13.010,00** |
|  | | | | | | | | | |
| **K4-SР 3700 -25** | L1401103-25 | 25 | 14,0 | 3,5 | 3,7 | 1200 | 380 | 420 | **14.170,00** |
| **K4-SР 3700 -26** | L1401103-26 | 26 | 13,5 | 3,5 | 3,7 | 1207 | 380 | 420 | **14.430,00** |
| **K4-SР 3700 -27** | L1401103-27 | 27 | 13,0 | 3,5 | 3,7 | 1214 | 380 | 420 | **14.700,00** |
| **K4-SР 3700 -28** | L1401103-28 | 28 | 12,5 | 3,5 | 3,7 | 1221 | 380 | 420 | **14.955,00** |
|  | | | | | | | | | |
| **K4-SР 4300 -28** | L1401104-28 | 28 | 14,3 | 4,0 | 4,3 | 1300 | 430 | 480 | **15.260,00** |
| **K4-SР 4300 -29** | L1401104-29 | 29 | 13,8 | 4,0 | 4,3 | 1307 | 430 | 480 | **15.520,00** |
| **K4-SР 4300 -30** | L1401104-30 | 30 | 13,3 | 4,0 | 4,3 | 1314 | 430 | 480 | **15.790,00** |
| **K4-SР 4300 -31** | L1401104-31 | 31 | 13,0 | 4,0 | 4,3 | 1321 | 430 | 480 | **16.045,00** |
| **K4-SР 4300 -32** | L1401104-32 | 32 | 12,5 | 4,0 | 4,3 | 1328 | 430 | 480 | **16.310,00** |
| **K4-SР 4300 -33** | L1401104-33 | 33 | 12,0 | 4,0 | 4,3 | 1335 | 430 | 480 | **16.580,00** |
| **K4-SР 4300 -34** | L1401104-34 | 34 | 11,8 | 4,0 | 4,3 | 1342 | 430 | 480 | **16.840,00** |

**Дополнительное оснащение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ | КОД |  | € |  |  | ОПИСАНИЕ | КОД |  | € |
|  | Двойной дисковый сошник (на кажд.ряд) | G1470003-2 |  | **148,00\*** |  | Маркер  Ручной  2500 - 3000  3700 - 4300 | G1460008  G1460010 |  | **675,00\*** |
|  | Маркер  Гидравический  2500 - 3000  3700 - 4300 | G1460LS051  G1460LS052 |  | **1.250,00\*** |  | | | | | |

**\* Данная цена действительна только при комплектации товара.**

**Коммерческие условия**

|  |
| --- |
| **Стоимость указана в Евро, с НДС 18%. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.**  **В стоимость включены монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования, обучение персонала.**  **Гарантия на оборудование: 12 месяцев**  **Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты 20%**  **Условия поставки: DDP г. Ярославль** |

** Инновационная техника**