**Коммерческое предложение**

**Мобильная зерносушилка FRATELLI PЕDROTTI BASIC 90**

****

|  |  |
| --- | --- |
| **Данные/Модель** | **Basic 90** |
| Ёмкость камеры сушки (м3) | 12 |
| **Ёмкость камеры сушки (т)** | **9** |
| Центральный шнек 280 мм | пропуск т/ч 45 |
| Загрузочный шнек 125 мм | пропуск т/ч 30 |
| Высота в рабочем положении, мм | 6140 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 30 |
| Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 40 |
| Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 |
| Время загрузки/разгрузки, мин. | 15/15 |
| Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,0 |
| Время охлаждения, ч | 0,5 |

**Производительность (м3/сутки)**

|  |  |
| --- | --- |
| Кукуруза (28% - 14%) | 50 |
| **Пшеница (20% - 15%)** | **65** |
| Рапс (14% – 9%) | 60 |
| Подсолнечник (12%-8%) | 51 |

**Стоимость в стандартной комплектации**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дизельная горелка, сетка Ø 1,5 мм, привод ВОМ** | **37 383 €** |
| **Дизельная горелка, сетка Ø 1,5 мм, электропривод** | **41 053 €** |
| **Дизельная горелка, сетка Ø 1,5 мм, электропривод + ВОМ** | **45 120 €** |

* **Надежность**: срок эксплуатации свыше 30 лет
* **Качество**: 5 лет заводской гарантии на все модели
* **Мобильность**: перемещение по дорогам общего пользования
* **Простота**: не требует строительных и фундаментных работ
* **Полный цикл**: загрузка, сушка, охлаждение, выгрузка
* **Безопасность:** система безопасности и предотвращения возгораний
* **Универсальность**: сушка любых сельскохозяйственных культур
* **Экологичность**: сушит семенной материал
* **Эффективность**: снятие любого % влажности за 1 цикл

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\Исходники\Immagini russia 2016\Immagini russia 2016\bruciatore обрез.jpg** | **S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\Исходники\Immagini russia 2016\Immagini russia 2016\super 200 обр.jpg** | **S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\стандартная комплектация\Топочный блок.jpg** |
| **Модульная трехступенчатая горелка Pedrotti** | **Двойная гальванизированная рама** | **Топочный блок из трех видов легированной стали** |
| **S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\стандартная комплектация\Центральный шнек.jpg** | **S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\стандартная комплектация\Система смазки.jpg** | **S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\стандартная комплектация\Система безопасности.JPG** |
| **Центральный шнек из стали Hardox** | **Централизованная система смазки** | **Система безопасности** |
|  | **S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\стандартная комплектация\Вентилятор.jpg** | **S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\стандартная комплектация\Пульт управления.JPG** |
| **Принудительный очиститель от пыли и отходов с циклоном** | **Бесшумный центробежный вентилятор** | **Интеллектуальная система управления** |

* Шнековый загрузочный лоток с приемным бункером увеличенного размера, подающим механизмом и защитой от попадания камней в бункер сушилки.
* Разгрузочный желоб для разгрузки зерносушилки в любую удобную сторону.
* Наружные и внутренние стенки бункера, изготовленные из нержавеющей стали Aisi 430, с перфорацией различного диаметра на выбор (без удорожания).
* Механические части высокой прочности, из стали Inox с гальваническим покрытием.
* Подшипники и опоры лучших производителей (SKF).
* Бак для горючего из огнеупорного взрывостойкого пластика.
* Система подогрева топлива.
* Панель управления Siemens системы touch screen (сенсорная панель) с программным обеспечением на русском языке.
* Независимые электрические моторы для каждой функции (на машинах с электроприводом) класса IE3 (класс энергосбережения А+).

**РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОПЦИИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C:\Documents and Settings\asmaragdov\Рабочий стол\Лардж 240.JPG** | **S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\Дополнительное оборудование\сенсорный экран.JPG** | **S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\Дополнительное оборудование\Система смазки обр.jpg** |
| **Система аспирации** | **Сенсорная панель управления** | **Система автоматической смазки** |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ**

(стоимость при заказе с полнокомплектной машиной)

|  |  |
| --- | --- |
| Теплообменник, удорожание | -- |
| Горелка на газу, удорожание | 4 083 € |
| Система аспирации | 3 883€ |
| Гидравлическая система | -- |
| Автоматическая смазка узлов | 2 769€ |
| Сенсорная панель управления | 1 028€ |
| Система СМС оповещения | 1 406€ |
| Влагомер | 2 266€ |
| Крыша ПВХ для защиты от дождя | 898€ |
| Сетка Ø 0,9 мм, удорожание | 603€ |

**КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК**

|  |
| --- |
| * **Стоимость указана с учетом монтажа, ввода в эксплуатацию и обучения персонала** * **Условия оплаты: предоплата 10%, оплата 90% при готовности машины к отгрузке** * **Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100%** * **Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности** * **Поставка осуществляется со склада г. Смоленск** |

**ГАРАНТИЯ И СЕРВИС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Гарантия на все модели 5 лет** | | | | | | | |
| settings-symbol-of-a-cross-of-tools | Более 250 машин находится на обслуживании | | | hand-holding-up-a-wrench | 12 сервисных центров в России и Казахстане | | |
| settings-gears | Крупнейший в Европе склад запасных частей | | | 24-hour-service | Оперативный выезд на объект в течение 24 часов | | |
| **Лидер отрасли 2013**  **AT_Logo_2013_weiss_ohneDatum** | **Золотая медаль 2010**  **Награда (стр о компании)** | | | **Золотая медаль 2012**  **Награда (стр о компании)** | **Золотая медаль 2014**  **Награда (стр о компании)** | |