**Прополочный культиватор для междурядной обработки**

**SFOGGIA THEMA**

Прополочный культиватор **THEMA** предназначен для междурядной обработки при наличии с/х культур, высотой до 1 метра; имеет транспортную ширину рамы, позволяющую передвигаться по дорогам. Все рабочие механизмы культиватора смонтированы на шарикоподшипниках, рама параллелограммной конструкции на самосмазывающихся металлических втулках, основа рамы 100x100, толщиной 6-8 мм в зависимости от модели. Культиватор **THEMA** может быть с различными видами рамы: жёсткой, складывающейся вручную и складной с гидроприводом.

**Применение**: предназначен для междурядной обработки с/х культур, таких как кукуруза, свекла, и др., также для овощных культур, включая картофель; отличается прочной конструкцией для работы на любых видах почв, в т.ч. каменистой и тяжёлой; в тоже время является лёгким и удобным в эксплуатации; имеет опорные колёса для средней и песчаной почвы. Может быть использован для работы на небольших участках. Расстояние между секциями регулируется от 25 до 80 см; регулировка количества внесения минеральных удобрений может осуществляться приводным колесом, карданом или электромотором.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **2 ряда** | **4 ряда** | **6 рядов** | **8 рядов** | **4 ряда** | | **6 рядов** |
| **кукуруза** | | | | **овощные культуры** | | |
| Ширина в траснп. полож., м | 2,0 | 3,4 | 4,2 | 6,0 | 3,4 | | 3,4 |
| Количество секций | 3 | 5 | 7 | 9 | 5 | | 8 |
| Ёмкость бункеров удобрений, л | 220 | 440 | 440 | 880 | 440 | | 440 |
| Вес нетто, кг | 250 | 520 | 600 | 950 | 480 | | 600 |
| Мин. Мощность трактора, л с | 30/35 | 50/60 | 60/80 | 70/80 | 50/60 | | 60/70 |
| Maкс. скорость работы | 10 | | | | | | |
| Междурядье | 75 | | | | | 45 | |

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

* Трёхточечное устройство сцепления второй категории;
* Основа рамы 100х100 мм толщиной 8 мм;
* Секция с рамой параллелограммной конструкции, смонтированной на самосмазывающихся втулках;
* Все рабочие механизмы культиватора смонтированы на шарикоподшипниках;
* Металлическое колесо для регулирования глубины работы (по заказу farmflex) для каждого элемента;
* Индикатор глубины работы;
* Рычаг для поднятия и блокировки секции при транспортировке;
* Вибростойки расположены в шахматном порядке для избежания препятсвий при работе с сорняком;
* Вибростойки со стрельчатыми лапами размером 105 и 150 мм;
* **Модель для кукурузы** имеет 5 вибростоек для внутренних секций и 3 вибростойки для внешних секций, с защитой для с/х растений в виде дисков или пластин - по заказу;
* **Модель для свеклы** имеет 3 вибростойки для внутренних секций и 2 вибростойки для внешних секций, с защитой для с/х растений в виде дисков или пластин - по заказу;
* **Модель для картофеля** имеет 2 вибростойки и задний дисковый окучник;
* **Модель для овощных культур** имеет 3 фиксированные культиваторные лапы или 3 вибростойки с лапами в форме «гусиной шеи», и 2 защитных диска для растений по заказу;
* Система освещения и дорожные знаки ( для рамы размером до 3,20 м.);
* Машина соответствует нормам ЕЭС и имеет соответствующую документацию;

** Инновационная техника**

**Жесткая рама 2 – 4 – 6 – 8 рядов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | **Оснащение секций** | | | |
|  | **Код** | N°  рядов | Между- рядье (cм) | Рама  (м) | Вес\* (kг) | N°  секций\*  \* | Вмести-  мость | *БЕЗ ЗАЩИТЫ*  *.000* | *ЗАЩИТА ПЛАСТИ- НАМИ*  *.001* | *ЗАЩИТА ЗУБ.ДИС- КАМИ*  *.002* | *3 СТОЙКИ*  *+ 2 ФИКС. ДИСКА*  *.003* |
| **Цена €** | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ** | | | | | | | | | | |
| L1601001 | 2 | 70 - 75 - 80 | 2,0 |  | 1+2 | \ | **2.575,00** | **2.735,00** | **2.910,00** | **3.150,00** |
| L1601003 | 4 | 70 - 75 - 80 | 3,5 |  | 3+2 | \ | **3.270,00** | **3.885,00** | **4.460,00** | **4.935,00** |
| L1601004 | 6 | 70 - 75 - 80 | 5,0 |  | 5+2 | \ | **5.215,00** | **5.705,00** | **6.475,00** | **7.190,00** |
| L1601005 | 8 | 70 - 75 - 80 | 6,8 |  | 7+2 | \ | **7.210,00** | **7.850,00** | **8.795,00** | **9.755,00** |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **ВЕРСИЯ С МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПВХ** | | | | | | | | | | |
| L1601051 | 2 | 70 - 75 - 80 | 2,0 |  | 1+2 | 1x220 | **4.215,00** | **4.375,00** | **4.550,00** | **4.790,00** |
| L1601053 | 4 | 70 - 75 - 80 | 3,5 |  | 3+2 | 2x220 | **5.635,00** | **6.250,00** | **6.820,00** | **7.300,00** |
| L1601054 | 6 | 70 - 75 - 80 | 5,0 |  | 5+2 | 2x220 | **8.115,00** | **8.605,00** | **9.370,00** | **10.090,00** |
| L1601055 | 8 | 70 - 75 - 80 | 6,8 |  | 7+2 | 4x220 | **11.895,00** | **12.540,00** | **13.485,00** | **14.440,00** |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **ВЕРСИЯ С МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ** | | | | | | | | | | |
| L1601102 | 4 | 70 - 75 - 80 | 3,5 |  | 3+2 | 1x800 | **6.660,00** | **7.275,00** | **7.845,00** | **8.320,00** |
| L1601103 | 6 | 70 - 75 - 80 | 5,0 |  | 5+2 | 1x800 | **9.135,00** | **9.625,00** | **10.395,00** | **11.110,00** |
| L1601104 | 8 | 70 - 75 - 80 | 6,8 |  | 11+2 | 2x800 | **13.940,00** | **14.585,00** | **15.530,00** | **16.485,00** |

**Жесткая рама 4 – 6 – 12 рядов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | **Оснащение секций** | | | |
|  | **Код** | N°  рядов | Между- рядье (cм) | Рама  (м) | Вес\* (kг) | N°  секций\*  \* | Вмести-  мость | *БЕЗ ЗАЩИТЫ*  *.000* | *ЗАЩИТА ПЛАСТИ- НАМИ*  *.001* | *ЗАЩИТА ЗУБ.ДИС- КАМИ*  *.002* | *3 СТОЙКИ*  *+ 2 ФИКС. ДИСКА*  *.003* |
| **Цена €** | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ** | | | | | | | | | | |
| L1605001 | 4 | 45 - 50 | 2,5 |  | 3+2 | \ | **3.295,00** | **3.480,00** | **4.090,00** | **4.215,00** |
| L160502 | 6 | 45 - 50 | 3,3 |  | 5+2 | \ | **4.660,00** | **5.155,00** | **5.975,00** | **5.620,00** |
| L1605003 | 12 | 45 - 50 | 6,8 |  | 11+2 | \ | **9.765,00** | **10.755,00** | **12.135,00** | **\** |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **ВЕРСИЯ С МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПВХ** | | | | | | | | | | |
| L1605051 | 4 | 45 - 50 | 2,5 |  | 3+2 | 2x220 | **5.660,00** | **5.945,00** | **6.575,00** | **6.580,00** |
| L1605052 | 6 | 45 - 50 | 3,3 |  | 5+2 | 2x220 | **7.560,00** | **8.055,00** | **8.870,00** | **8.515,00** |
| L1605053 | 12 | 45 - 50 | 6,8 |  | 11+2 | 4x220 | **15.525,00** | **16.515,00** | **17.895,00** | **\** |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **ВЕРСИЯ С МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ** | | | | | | | | | | |
| L1605101 | 6 | 45 - 50 | 3,3 |  | 5+2 | 1x800 | **8.585,00** | **9.075,00** | **9.895,00** | **9.540,00** |
| L1605102 | 12 | 45 - 50 | 6,8 |  | 11+2 | 2x800 | **17.570,00** | **18.560,00** | **19.940,00** | **\** |

**Жесткая рама 12 рядов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | **Оснащение секций** | | | |
|  | **Код** | N°  рядов | Между- рядье (cм) | Рама  (м) | Вес\* (kг) | N°  секций\*  \* | Вмести-  мость | *БЕЗ ЗАЩИТЫ*  *.000* | *ЗАЩИТА ПЛАСТИ- НАМИ*  *.001* | *ЗАЩИТА ЗУБ.ДИС- КАМИ*  *.002* | *3 СТОЙКИ*  *+ 2 ФИКС. ДИСКА*  *.003* |
| **Цена €** | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ** | | | | | | | | | | |
| L1602001 | 12 | 70 - 75 - 80 | 9,8 |  | 11+2 | \ | **12.290,00** | **14.185,00** | **16.015,00** | **17.445,00** |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **ВЕРСИЯ С МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПВХ** | | | | | | | | | | |
| L1602051 | 12 | 70 - 75 | 9,8 |  | 11+2 | 4x220 | **18.050,00** | **19.945,00** | **21.770,00** | **23.205,00** |
| L1602052 | 12 | 70 - 75 | 9,8 |  | 11+2 | 6x220 | **19.860,00** | **21.755,00** | **23.585,00** | **25.020,00** |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **ВЕРСИЯ С МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ** | | | | | | | | | | |
| L1602101 | 12 | 70 - 75 - 80 | 9,8 |  | 11+2 | 3x800 | **22.930,00** | **24.825,00** | **26.655,00** | **28.085,00** |
|  | | | | | | | | | | |

**Жесткая рама 18 рядов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | **Оснащение секций** | | | |
|  | **Код** | N°  рядов | Между- рядье (cм) | РАМА  (м) | Вес\* (kг) | N°  рядов | Вместим ость | *БЕЗ ЗАЩИТЫ*  *.005* | *ЗАЩИТА ПЛАСТИ- НАМИ*  *.006* | *ЗАЩИТА ЗУБ.ДИС- КАМИ*  *.007* |  |
| **Цена €** | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ** | | | | | | | | | | |
| L1606001 | 18 | 45 - 50 | 9,5 |  | 17+2 | \ | **18.900,00** | **21.735,00** | **24.485,00** | **/** |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **ВЕРСИЯ С МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПВХ** | | | | | | | | | | |
| L1606051 | 18 | 45 - 50 | 9,5 |  | 17+2 | 6x220 | **27.560,00** | **30.395,00** | **33.145,00** | **/** |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **ВЕРСИЯ С МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ** | | | | | | | | | | |
| L1606101 | 18 | 45 - 50 | 9,5 |  | 17+2 | 3x800 | **30.630,00** | **33.465,00** | **36.215,00** | **/** |
|  | | | | | | | | | | |

**Коммерческие условия**

|  |
| --- |
| **Стоимость указана в Евро, с НДС 18%. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.**  **В стоимость включены монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования, обучение персонала.**  **Гарантия на оборудование: 12 месяцев**  **Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты 20%**  **Условия поставки: DDP г. Ярославль** |

**КОНФИГУРАЦИИ ПРОПОЛОЧНЫХ СЕКЦИЙ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кукуруза – подсолнечник** | | **Свекла – соя** | |
|  | **.000** Вибростойки со стрельчатыми лапами – 5 шт., без защиты растений |  | **.005** Вибростойки со стрельчатыми лапами – 3 шт., без защиты растений |
|  | **.001** Вибростойки со стрельчатыми лапами – 5 шт., с защитой пластинами |  | **.006** Вибростойки со стрельчатыми лапами – 3 шт., с защитой пластинами |
|  | **.002** Вибростойки со стрельчатыми лапами – 5 шт., с защитой зубчатыми дисками |  | **.007** Вибростойки со стрельчатыми лапами – 3 шт., с защитой зубчатыми дисками |
|  | **.003** Вибростойки со стрельчатыми лапами – 3 шт., с фиксированными боковыми дисками |  |  |

**Дополнительное оснащение\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  |  | | | |
| Тележка мануальная для буксировки не встроенная | | | | Гидравлическая транспортная тележка для 12 рядов на 70-75 см и  18 рядов на 45 см для рамы на 9500 | | | |
| Код | G1328001 | € | **2.910,00** | Код | G2128009 | € | **6.015,00** |

**\* Данная цена действительна только при комплектации товара.**