|  |
| --- |
| **Гидропосевные комплексы Turbo Turf, производства США – это профессиональная линейка навесных и прицепных машин для проведения работ по озеленению территорий.** |

## Коммерческое предложение на установки

## http://www.turboturf.com/img013a.jpgс объемом цистерны до 190 литров

## Turbo Turf HS-50-M

## Turbo Turf HS-50-P 2Комплектация и технические характеристики:

## Тип смешивания - гидравлическийПлощадь засевания за 1 проход – 60м2Диаметр сечения шланга – 3,2 см

## Насадки: для широкого распределения смеси, для точного распределения смеси, для ландшафтной отделкиПоток выдачи смеси: до 115 л/минВремя смешивания материалов: 2-5 минДальность распыления: 20 метровТип двигателя: бензиновый

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модель гидропосева** | **HS-50** | **HS-50-P** | **HS-50-M** |
| **для установки в кузов автомобиля или прицеп** | **Для установки на одноосное шасси** | **Использование вручную** |
| Двигатель, л.с. | 3,5 | 3,5 | 4 |
| Модель двигателя | Robin Subaru | Robin Subaru | Honda |
| Длина шланга, м | 15 | 15 | 10 |
| Вес оборудования без смеси, кг | 88 | 97 | 47 |
| Вес оборудования со смесью, кг | 268 | 275 | 268 |
| Габаритные размеры, см | 61х132х73 | 61х132х99 | 61х132х73 |
| Размер крепежной рамы, см | 51х132 | - | - |

## [смотрите видео о гидропосевных комплексах Turbo Turf на youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=dktbnJR2ePI)