|  |
| --- |
| **Гидропосевные комплексы Turbo Turf, производства США – это профессиональная линейка навесных и прицепных машин для проведения работ по озеленению территорий.** |

## Коммерческое предложение на установки

## Turbo Turf HS-500-ZXс объемом цистерны 1 900 литров устанавливаются в прицеп или кузов автомобиля

## **Turbo Turf в HS-500-XPWTurbo Turf HM-500-HARV-E 2**

## Комплектация и технические характеристики:

## Площадь засеивания за 1 проход – 615 м2 Длина шланга: 30 метров Диаметр сечения шланга – 3,2 см

## Насадки: для широкого распределения смеси, для точного распределения смеси, для ландшафтной отделки Время смешивания материалов: 2-5 мин Дальность распыления: 30 метров Тип двигателя: бензиновый

## Габаритные размеры, см: 157\*244\*145

## Размеры крепежной рамы, см: 115\*241

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель гидропосева** | **HS-500-EH** | **HM-500-T** | **HS-500-XPW** | **HS-500-ZX** |
|  |  |  |  |
| Тип смешивания компонентов | гидравлический | механический | гидравлический | гидравлический |
| Модель двигателя | Honda, 13 л.с. | Honda, 13 л.с. | Kohler Command Pro, 18 л.с. | Kohler Command Pro, 27 л.с. |
| Поток выдачи смеси | До 115 л/мин | До 115 л/мин | До 115 л/мин | До 115 л/мин |
| Вес оборудования без смеси, кг | 342 | 342 | 382 | 420 |
| Вес оборудования со смесью, кг | 2115 | 2115 | 2070 | 2115 |

## [смотрите видео о гидропосевных комплексах Turbo Turf на youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=dktbnJR2ePI)