|  |
| --- |
| **Гидропосевные комплексы Turbo Turf, производства США – это профессиональная линейка навесных и прицепных машин для проведения работ по озеленению территорий.** |

## Коммерческое предложение на установки с объемом цистерны 2 850 литров устанавливаются в прицеп или кузов автомобиля

## **Turbo Turf HS-750-XPWTurbo Turf HS-750-ZX**

## Turbo Turf в HS-500-XPW

## Комплектация и технические характеристики:

## Площадь засевания за 1 проход – 1 022 м2Длина шланга: 30 метровДиаметр сечения шланга – 3,2 см

## Насадки: для широкого распределения смеси, для точного распределения смеси, для ландшафтной отделкиВремя смешивания материалов: 5-10 минДальность распыления: до 35 метровТип двигателя: бензиновый

## Габаритные размеры, см: 157\*244\*145

## Размеры крепежной рамы, см: 115\*241

## Вес оборудования без смеси: 473 кгВес оборудования со смесью: 3 200 кг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель гидропосева** | **HS-750-XPW** | **HM-750-T** | **HS-750-ZX** | **HM-750-HARV-E** |
|  |  |  |  |
| Тип смешивания компонентов | гидравлический | механический | гидравлический | механический |
| Модель двигателя | Kohler Command Pro, 18 л.с. | Honda, 18 л.с. | Kohler Command Pro, 27 л.с. | Kohler Command Pro, 30 л.с. |
| Поток выдачи смеси | До 115 л/мин | До 115 л/мин | До 115 л/мин | До 115 л/мин |
| Вес оборудования без смеси, кг | 473 | 473 | 473 | 473 |
| Вес оборудования со смесью, кг | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Габаритные размеры | 185х290х175 | 190х360х230 | 198х310х264 | 147х305х244 |
| Размер крепежной рамы | 185х295 | 122х356 | 152х310 | 140х305 |

## [смотрите видео о гидропосевных комплексах Turbo Turf на youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=dktbnJR2ePI)