|  |
| --- |
| **Гидропосевные комплексы Turbo Turf, производства США – это профессиональная линейка навесных и прицепных машин для проведения работ по озеленению территорий.** |

## Turbo Turf HM-1000-TКоммерческое предложение на установки с объемом цистерны 3 780 литров устанавливаются в прицеп или кузов автомобиля

## **Turbo Turf HS-1000-XPW**

## Комплектация и технические характеристики:

## Площадь засевания за 1 проход – 1 208 м2 Длина шланга: 30 метров Время смешивания материалов: 5-10 мин Дальность распыления: до 35 метров Насадки: для широкого распределения смеси, для точного распределения смеси, для ландшафтной отделки, для работы на склонах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель гидропосева** | **HS-1000-XPW** | **HM-1000-T** | **HM-1000-HARV-E** | **HS-1000-ZX** |
|  |  |  |  |
| Тип смешивания компонентов | гидравлический | механический | гидравлический | гидравлический |
| Модель двигателя | Kohler Command Pro, 18 л.с. | Kohler Magnum, 25 л.с. | Kohler Magnum,  30 л.с. | Kohler Command Pro, 27 л.с. |
| Тип двигателя | бензин | бензин | электрический | бензин |
| Поток выдачи смеси | До 150 л/мин | До 270 л/мин | До 250 л/мин | До 230 л/мин |
| Диаметр сечения шланга | 3,2 | 4 | 4 | 4 |
| Вес оборудования без смеси, кг | 563 | 990 | 990 | 990 |
| Вес оборудования со смесью, кг | 4163 | 4590 | 4590 | 4590 |
| Габаритные размеры | 208х300х198 | 224х381х229 | 224х381х198 | 224х381х198 |
| Размер крепежной рамы | 145х292 | 155х391 | 152х381 | 152х381 |

## [смотрите видео о гидропосевных комплексах Turbo Turf на youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=dktbnJR2ePI)