|  |
| --- |
| **Гидропосевные комплексы Turbo Turf, производства США – это профессиональная линейка навесных и прицепных машин для проведения работ по озеленению территорий.** |

## Коммерческое предложение на установки

## с объемом цистерны 6 056 литров , устанавливаются в прицеп или кузов автомобиля

## **Turbo Turf HS-1600-ZED 2Turbo Turf HS-1600-ZED**

## Комплектация и технические характеристики:

## Площадь засевания за 1 проход – 2 137 м2 Длина шланга: 30 метров Время смешивания материалов: 10-20 мин Дальность распыления: до 40 метров Насадки: для широкого распределения смеси, для точного распределения смеси, для ландшафтной отделки, для работы на склонах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель гидропосева** | | **HS-1600-ZED** |
|  |
| Тип смешивания компонентов | | гидравлический |
| Модель двигателя | Kohler Command Pro, 27\*2 л.с. | |
| Тип двигателя | | бензин |
| Поток выдачи смеси | | До 150 л/мин |
| Диаметр сечения шланга | | 3,2 |
| Вес оборудования без смеси, кг | | 970 |
| Вес оборудования со смесью, кг | | 6817 |
| Габаритные размеры | | 208x488х249 |
| Размер крепежной рамы | | 152х488 |

## [смотрите видео о гидропосевных комплексах Turbo Turf на youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=dktbnJR2ePI)