|  |
| --- |
| **Гидропосевные комплексы Turbo Turf, производства США – это профессиональная линейка навесных и прицепных машин для проведения работ по озеленению территорий.** |

## Коммерческое предложение на установки

## с объемом цистерны 6 056 литров ,устанавливаются в прицеп или кузов автомобиля

## **Turbo Turf HS-1600-ZED 2Turbo Turf HS-1600-ZED**

## Комплектация и технические характеристики:

## Площадь засевания за 1 проход – 2 137 м2Длина шланга: 30 метровВремя смешивания материалов: 10-20 минДальность распыления: до 40 метровНасадки: для широкого распределения смеси, для точного распределения смеси, для ландшафтной отделки, для работы на склонах

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель гидропосева** | **HS-1600-ZED**  |
|  |
| Тип смешивания компонентов | гидравлический |
| Модель двигателя | Kohler Command Pro, 27\*2 л.с. |
| Тип двигателя | бензин |
| Поток выдачи смеси | До 150 л/мин |
| Диаметр сечения шланга | 3,2 |
| Вес оборудования без смеси, кг | 970 |
| Вес оборудования со смесью, кг | 6817 |
| Габаритные размеры | 208x488х249 |
| Размер крепежной рамы | 152х488 |

## [смотрите видео о гидропосевных комплексах Turbo Turf на youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=dktbnJR2ePI)