# Планировщик грунта Rossetto серии LSRF

*** ***

Идеальные машины для быстрой и точной планировки участков под теплицы, спортивные и строительные площадки. Оснащаются лазерными системами и ножом высотой 66 см с гидравлическим приводом, который может быть дополнен электронным датчиком уровня для измерения правого и левого уклонов.

Предназначены для тракторов мощностью от 30 до 80 л.с. и подключаются к ВОМ через гидравлический насос.

**Технические характеристики:**

* Высота ножа 66 см
* Произведено из штампованной стали
* Гидравлический привод для изменения угла наклона ножа
* Гидравлический привод мачты приемника лазерного луча
* Тележка с 4 колесами
* Независимая гидравлическая система
* Задние габаритные огни

**Дополнительные опции:**

* Автоматическая лазерная система для планировки по горизонтали
* Автоматическая лазерная система для планировки в двух плоскостях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Ширина захвата, м** | **Мощность трактора, л.с.** | **Цена , евро** |
| LSRF/16 | 1,60 | 30-40 | 8 310.00 |
| LSRF/18 | 1,80 | 40-60 | 8 524.00 |
| LSRF/20 | 2,00 | 50-70 | 8 739.00 |
| LSRF/23 | 2,30 | 70-80 | 8 953.00 |
| LSRF/25 | 2,50 | 70-80 | 9 169.00 |

**Доп. опция: Лазерное оборудование по горизонтали 6122 евро**

**Лазерное оборудование в двух плоскостях (для зерна и всех областях) 8183 евро**

**Условия поставки:**

* Срок поставки 30 рабочих дней
* Поставка осуществляется со склада г. Смоленск, РФ
* Условия оплаты: 30% предоплата, 70% по готовности товара к отгрузке
* Стоимость указанна с учетом монтажа, ввода в эксплуатацию и обучения персонала