
Коммерческое предложение

**Жатки для уборки подсолнечника DOMINONI FREE SUN**



* **ГАРАНТИЯ 3 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Ширина захвата, м** | **Длина, м** | **Ширина,м** | **Высота,м** | **Вес, кг** | **Стоимость, евро** |
| **GF 620** | 6,23 | 6,43 | 2,45 | 1,00 | 1930 | 23 300 |
| **GF 760** | 7,60 | 7,80 | 2,45 | 1,00 | 2360 | 26 419 |
| **GF 940** | 9,43 | 9,63 | 2,45 | 1,00 | 2850 | 30 443 |
| **GF 1150** | 11,50 | 11,70 | 2,45 | 1,00 | 3500 | 44 025 |

**При заказе жатки необходимо указать:**

* Марку и модель Вашего комбайна

**Условия поставки:**

* Срок поставки 20 рабочих дней
* Поставка осуществляется со склада г. Смоленск, РФ
* Условия оплаты: 30% предоплата, 70% по готовности товара к отгрузке
* Стоимость указана с учетом монтажа, ввода в эксплуатацию и обучения персонала.



**Технические особенности жаток для уборки подсолнечника DOMINONI FREE SUN:**

**Жесткая рама – базовая опция**

Рама подсолнечниковой жатки Dominoni FREE SUN может быть только жесткой.

**Комплект режущих ножей – по запросу**

Жатка FREE SUN имеет полный комплект ножей при поставке с завода. Дополнительный комплект можно заказать, чтобы сельхозпроизводитель был уверен, что в случае необходимости их замены в течение сезона, он имеет их в запасе.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | | **Цена, евро** |
| **Дополнительно комплект режущих ножей** | **GF 620** | **2057** |
| **GF 760** | **2108** |
| **GF 940** | **2180** |
| **GF 1150** | **2269** |

**Геликоидальное (косозубое) мотовило**, непрерывно питающееся от комбайна, позволяет режущим ножам и шнеку потреблять, в итоге, меньшую мощность и обеспечивает равномерность сбора культуры. Шнеки и мотовило имеют ограничители оборотов. Мотовило, закрытое щитом, подбирает срезанные корзинки, направляя их к шнеку. Мотовило вращается почти вплотную к разделителям и работает синхронно с движением ножей, не ломая корзинки.


**Щит, направляющий корзинки к ножам, н**еобходим для защиты мотовила и исключает потери урожая. Его позиция изменяется вручную для получения эффективного сбора урожая в зависимости от размера корзинок.

**Механизм регулировки мотовила и экрана** обеспечивает легкое механическое изменение их положения вверх и вниз, вперед и назад. Это в свою очередь позволяет адаптировать машину к любому виду подсолнечника, избежать потерь, а также гарантирует цветкам подсолнечника лучшее положение для среза относительно ножей жатки.



Мотовило защищено с муфтой Walterscheid. **Подающий шнек** большой, имеет диаметр 540 мм и защищен с муфтой Walterscheid. Навивка шнека имеет большой диаметр и гарантирует однородный поток продукта в комбайн, обеспечивая эффективную подачу подсолнуха.

**Делители** имеют толщину 2 мм и их форма позволяет собрать все падающие семена. Они закреплены 2 болтами 12 мм и фиксируется круглой трубой ¾, которая обеспечивает делителям хорошую фиксацию и твердость. Преимущество наших делителей дает возможность подсолнуху войти между делителями мягко, даже если он не попадает в междурядье и осторожно продвинуть корзинки к ножам.



**Коробка передач, произведенная Comer Company Indursty Spa** с большим шкивом 290 мм, обеспечивает Трансмиссию режущих пластин, отсутствие скольжения и даёт возможность кинетической силе обеспечить равномерное движение разрывов.



**Пружина, действующая на большой шкив 190 мм**, обеспечивает автоматическое натяжение ремня.



**Рабочий наклон жатки** можно регулировать и изменять с помощью болтов, легко изменяя тем самым высоту среза.



**Рама жатки** очень прочная. Толщина металла рамы составляет 5 мм и характеризуется высокой устойчивостью (марка стали Fe 510). Жатки для подсолнечника Dominoni FREE SUN обладают простой, прочной и лёгкой конструкцией, обеспечивающей отличную бесперебойную работу при минимальном техническом обслуживании.

Жатка имеет **боковой ящик для инструментов**.

**Сменный набор для навески жатки:** благодаря входящему в комплектацию набору для навески, жатки для подсолнечника могут устанавливаться на различные типы зерноуборочных комбайнов.