Коммерческое предложение

**Жатки для уборки подсолнечника DOMINONI TOP SUN**

****

**Стандартное оснащение жаток DOMINONI TOP SUN:**


**Конструкция:** жатки для подсолнечника Dominoni обладают простой, прочной и лёгкой конструкцией, обеспечивающей отличную бесперебойную работу при минимальном техническом обслуживании.

**Узлы подборщиков:** надёжно крепятся к прочному каркасу, оснащены герметичными коробками и одной цепью сбора.

**Уборка подсолнечника** производится при помощи 4-х вращающихся легко заменяемых ножей, обеспечивающих очень высокую скорость работы.

**Сменный набор для навески жатки:** благодаря входящему в комплектацию набору для навески, жатки для подсолнечника могут устанавливаться на различные типы зерноуборочных комбайнов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Top Sun  (жатка для подсолнечника  с фиксированной рамой)** | **Цена, евро** | **Top Sun  (жатка для подсолнечника  со складывающейся рамой)** | **Цена, евро** | **Top Sun  (жатка для подсолнечника  с фиксированной рамой и измельчителем)** | **Цена, евро** |
|
| **4 ряда мод. GT904** | **16599** | - | - | - | - |
| **5 рядов мод. GT905** | **19378** | - | - | - | - |
| **6 рядов мод. GT906** | **22923** | - | - | - | - |
| **7 рядов мод. GT907** | **26660** | - | - | - | - |
| **8 рядов мод. GT908** | **29439** | **8 рядов мод. GTL 908** | **36912** | **8 рядов мод. GT908\*** | **41895** |
| **9 рядов мод. GT909** | **34038** | - | - | **9 рядов мод. GT909\*** | **47260** |
| **10 рядов мод. GT910** | **35188** | **10 рядов мод. GTL 910** | **44194** | **10 рядов мод. GT910\*** | **49177** |
| **12 рядов мод. GT912** | **42565** | **12 рядов мод. GTL 912** | **51476** | **12 рядов мод. GT912\*** | **58088** |
| **14 рядов мод. GT914\*** | **51955** | - | - | - | - |
| **16 рядов мод. GT916\*** | **59333** | - | - | - | - |
| *\*двойная трансмиссия* |  |  |  |  |  |

****

**ГАРАНТИЯ 3 ГОДА!**

Жатка TOP SUN:

* оснащена роторными ножами, гарантирующими безупречный срез подсолнечника.
* позволяет убирать урожай с рабочей скоростью до 20 км/ч.
* обеспечивает почти нулевые потери.
* **это профессиональный подход к уборке подсолнечника**.

**При заказе жатки необходимо указать (стоимость опций € 0,00):**

* Марку и модель Вашего комбайна
* Ширину междурядья

**Условия поставки:**

* Срок поставки 20 рабочих дней
* Поставка осуществляется со склада г. Смоленск, РФ
* Условия оплаты: 30% предоплата, 70% по готовности товара к отгрузке
* Стоимость указана с учетом монтажа, ввода в эксплуатацию и обучения персонала.

**Качество в деталях**

**Описание базовых и дополнительных опций жатки**

**Жесткая или складная рама – базовая опция по выбору**

Рама подсолнечниковой жатки Dominoni TOP SUN поставляется в двух вариантах: жесткая или складная. Жатки с жесткой рамой подлежат транспортировке по дорогам общего пользования на специальных тележках, жатка со складной рамой может транспортироваться непосредственно на комбайне. Складывание и раскладывание рамы осуществляется из кабины комбайна и автоматически фиксируется предохранительным креплением.

**Измельчитель – базовая опция\***

Измельчает стебель подсолнечника, превращая его в мульчу непосредственно во время уборки. Помогает избежать дополнительных расходов на уборку и утилизацию пожнивных остатков.

\* Комплектуется только на жатки 8, 9, 10, 12 рядов при согласовании заказа.

****

**Узлы подборщиков – базовая опция**

Узлы подборщиков жатки размещены на прочной раме, они оснащены герметичным корпусом и всего лишь одной затяжной цепью, что значительно уменьшает эксплуатационные расходы.  Уборка подсолнечника производится при помощи 4- х вращающихся, легко заменяющихся НОЖЕЙ, которые обеспечивают высокую скорость работы.

**Длинные наконечники, складывающиеся при транспортировке** **– базовая опция**

Эта опция обеспечивает уборку полёгшей культуры.

**Подающий шнек большого диаметра с широкими витками и переменным шагом навивки** – **базовая опция**

Подающий шнек оснащён регулируемыми лопастями, что обеспечивает беспрерывную и равномерную подачу собираемых культур.

**Делители ряда вогнутой формы – базовая опция**

Делители ряда расположены под наклоном назад - это позволяет осуществлять подачу культуры на шнек с минимальными потерями.