**Косилка смещаемая FERRI MH 230**

****

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 70-130 |
| Ширина среза, мм | 2360 |
| Общая ширина, мм | 2550 |
| Ротор, об/мин | 1900 |
| Вес, кг | 825 |
| ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Скорость лопасти, м/сек  | 50 |
| Количество цепей | 66 |
| Максимальный диаметр скашивания, мм | 50 |