**Косилка смещаемая FERRI MHD 250**

****

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 75-130 |
| Ширина среза, мм | 2560 |
| Общая ширина, мм | 2750 |
| Ротор, об/мин | 20000 |
| Вес, кг | 880 |
| ВОМ трактора, об/мин | 1000 |
| Скорость лопасти, м/сек | 52 |
| Количество цепей | 72 |
| Максимальный диаметр скашивания, мм | 50 |