**Мульчер на минипогрузчик FERRI TFC-SKID/F**



**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Рекомендованная мощность минипогрузчика, л.с. | 60-90 |
| Необходимый поток гидравлики, л/мин | 70-100 |
| Максимальное давление, бар | 220 |
| Объём двигателя, см3 | 40 |
| Удаление деревьев диаметром, мм | 150 |
| Количество фиксированных резцов | 27/33/39 |
| Рабочая ширина, мм | 1400/1600/1800 |
| Общая ширина, мм | 1550/1750/1950 |
| Вес, кг | 790/850/910 |
| Регулируемые салазки | Есть |
| Колличество ремней привода | 4 |
| Механическая толкающая рама | Есть |
| Диаметр ротора (без учёта резцов), мм | 244 |