**Мульчер на погрузчик FERRI TFC-SKID/F Power**



**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Рекомендованная мощность минипогрузчика, л.с. | 100-150 |
| Необходимый поток гидравлики, л/мин | 120-130 |
| Максимальное давление, бар | 280 |
| Объём двигателя, см3 | 64 |
| Удаление деревьев диаметром, мм | 250 |
| Количество фиксированных резцов | 39/45/51 |
| Рабочая ширина, мм | 1800/2000/2200 |
| Общая ширина, мм | 1950/2150/2350 |
| Вес, кг | 1450/1770/1990 |
| Регулируемые салазки | Есть |
| Количество ремней привода | 5 |
| Механическая толкающая рама | Есть |
| Диаметр ротора (без учёта резцов), мм | 273 |
| Общий диаметр ротора, мм | 500 |