**Навесные почвенные фрезы для горных пород Agri-World – серия FRP-35**

****

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Модели | FPRD-160.35; FPRD-180.35 |
| Необходимая мощность, л.с. | 280-310; 380-400 |
| рабочая ширина, мм | 1600; 1800 |
| Общая ширина, мм | 2300; 2500 |
| рабочая глубина, мм | 350 |
| ВОМ, об/мин | 750-1000; 1000 |
| Вес, кг | 6300; 7500 |