**Почвенная фреза для каменистой земли – серия 0FSS**

****

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Модели | 0FSS-090.8; 0FSS-110.12; 0FSS-130.16; 0FSS-150.16; 0FSS-170.20; 0FSS-190.24; 0FSSD-190.24; 0FSSD-220.28; 0FSSD-240.32 |
| Необходимая мощность, л.с. | 40-60; 60-70; 60-70; 75-85; 80-100; 90-110; 100-120; 120-130; 140-160 |
| рабочая ширина, мм | 920; 1130; 1340; 1550; 1760; 1970; 1970; 2180; 2390 |
| Ширина ротора, мм | 500; 710; 920; 1130; 1340; 1550; 1550; 1760; 1970 |
| рабочая глубина, мм | 100 |
| ВОМ, об/мин | 540-1000 |
| Вес, кг | 700; 850; 1000; 1200; 1300; 1550; 1650; 1870; 2040 |