**Почвенная фреза для каменистой земли – серия 2FSU/2FSD**

****

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Модели | 2FSU-090.8; 2FSU-110.12; 2FSU-130.16; 2FSD-130.16; 2FSD-150.20; 2FSD-170.24; 2FSD-190.28; 2FSD-220.32 |
| Необходимая мощность, л.с. | 60-80; 75-85; 90-110; 90-110; 110-130; 130-150; 150-170; 170-200 |
| рабочая ширина, мм | 920; 1130; 1340; 1550; 1760; 1970; 2180 |
| Ширина ротора, мм | 580; 790; 920; 920; 1130; 1340; 1550; 1760 |
| рабочая глубина, мм | 200 |
| ВОМ, об/мин | 540-1000 |
| Вес, кг | 970; 1185; 1545; 1815; 2070; 2315; 2500; 2730 |