**Пескоразбрасыватель из нержавеющей стали Snow Service SPR 6000-7000**

****

Данный пескоразбрасыватель предназачен в первую очередь для установки на грузовое шасси массой не менее 15 тонн. Особенность данного оборудования заключается в использования нержавеющих материалов в основе конструкции, бункере и основных инженерных узлов. Навесной пескоразбрасыватель оснащен специальным быстросъемным креплением и стальными опорами для хранения. Купить пескоразбрасыватель можно как в составе КДМ, так и для последующей установка на собственный автомобиль. Совместим со всем известными марками грузовых транспортных средств, начиная с ЗИЛ и заканчивая иностранными производителями. Оборудование можно купить объемом от 7 до 12 м3.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | SPR-6000 | SPR-7000 |
| Длина рамы, мм | 4500 | 4500 |
| Собственная масса, кг | 1850 | 2100 |
| Вместимость бункера м3 | 6 | 7 |
| Ширина разбрасывания, м | 2-12 | 2-12 |

**Базовая комплектация:**

* Бункер, разбрасывающая система, транспортер, лоток из нержавеющей стали IASI 304/316;
* Гидросистема;
* Электрооборудование IP 55/65 на 12 или 24 Вольт;
* Проблесковый маячок, приборы освещения;
* Комплект сенсоров на наличие реагентов;
* Внутренняя направляющая для облегчения подачи реагента на транспортер;
* Лестница;
* Крепежный комплект для фиксации на автомобиле;
* Пульт управления.

**Опции:**

* Дизельный автономный двигатель;
* Панель с модулем GPS, тент для закрытия бункера из ПВХ;
* Задний предупредительный знак;
* Комплект для ассиметричного посыпания с кнопочным механизмом;
* Наружные вибраторы с управлением на пульте;
* Опоры хранения;
* Комплект для подачи растворенной соли (система смачивания);
* Задний бампер с двойными фарами;
* Боковые ролики для установки в кузов автомобиля.