**Вальцовая плющилка ROmiLL M300**

Плющилки этого класса мощности самые распространенные из всей типовой серии фирмы «ROmiLL». Их используют КФХ, кооперативы, колхозы и физические лица. Чаще всего они служат в месте, находящемся вблизи места работы машины в день кормления или для создания резерва кормов на нескольких дней. Обычно работа ведется по кормовым рационам по циклам. Однако плющилка М300 подходит и для непрерывной, чаше всего сменной работы, как правило, в простых технологических комплексах.

Модели вальцовых плющилок серии М оснащены почти гладкими вальцами (см.фото слева). Скорость вращения вальцов составляет 370 об/мин. Таким образом, машина превращает зерно при сжатии в хлопья (при условии достаточной увлажненности зерна). Приготовленный корм подходит для коней и скота.

#### *images*ПРЕИМУЩЕСТВА:

* Размятое зерно в кормовой порции дойных коров увеличивает продуктивность молока вплоть до 0,5 литров у одной коровы в день.
* Размятое зерно способствует более полной перевариваемости крахмала у жвачных, т.к. большое количество неповрежденной клетчатки способствует удержанию полисахаридов и предотвращает их переваривание в рубце. По той же причине улучшается перистальтика кишечника жвачных.
* При вскармливании плющеным зерном у телят происходит более интенсивное развитие первой камеры желудка. Таким образом, в последствие у взрослых животных повышается способность усвоения сухих веществ корма.

| **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ** | **ПЛЮЩИЛКА M300** |
| --- | --- |
| Электродвигатель (3 x 400В, 50 Гц) | 5,5 kВт |
| Производительность | 1,2-1,8 т/ч |
| Вес | 478 кг |

* В стандартном исполнении поставляется с воронкой.

**Дополнительные опции:**

* Крышка воронки 370 евро
* Магнит
* Панель электропроводки 420 евро
* Высокая/низкая стойка 290 евро
* Подставка для аппликации в рукава 570 евро

**УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:**

* Срок поставки 30 рабочих дней
* Поставка осуществляется со склада г. Смоленск, РФ
* Условия оплаты: 30% предоплата, 70% по готовности товара к отгрузке с завода
* Стоимость 9003 евро.