**Дробилка влажного зерна ROmiLL CP1 SIMPLE**

****

- Выгодная цена

- Производительность до 20 т/ч

- Предназначена для использования на ферме, особенно подходит для хозяйств средних размеров.

- Доступны туннели 1,2 м и 1,5 м.

- 4 операции в одной машине: дробление зерна, ввод консерванта (соответственно дополнительное увлажнение), смешивание, выдавливание готовой смеси в мешок.

Может быть использован для круглогодичной эксплуатации (вне сезона сбора урожая), без необходимости замены рабочих валиков.

- Загрузка проводится с помощью торцевого погрузчика.

- Измельчающее устройство защищено уникальной системой отскакивания валиков.

**Гарантируем производительность машины в договоре!!!**

| **РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ** | **Простой CP1** |
| --- | --- |
| привод | трактор мин. 100 л.с. |
| Производительность - первичное дробление | 15-20 т/ч |
| Производительность - мелкого дробления | 7.5 - 15 т/ч |
| вес | 2030 кг |
| Ø  силосный рукав | 1,2 м; 1,5 м |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ\***

* Электрическая панель с сигнализацией с соединителем к насосу, пресс туннель 5‘ или 4‘, механические рабочие тормоза, бункер с емкостью 3,2 м³ включены в цену.
* Карданный вал с предохранительной муфтой (необходимые для признания гарантии) – 535 евро.
* Пресс туннель 5‘ или 4‘ - 2 675 евро,
* Аппликатор консерванта – 2500 евро,
* Рабочие гидравлические тормоза - 715 евро,
* Расширения (для увеличения объема бункера) – 355 евро,
* Комплект 1 пары кожухов ВАЛЬЦОВ – 6 160 евро,
* Обработка вальцов TITAN (долговечность) - 1 745 евро.

**УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:**

* Срок поставки 30 рабочих дней
* Стоимость указанна с учетом монтажа , ввода в эксплуатацию и обучения персонала
* Поставка осуществляется со склада г. Смоленск, РФ
* Условия оплаты: 30% предоплата, 70% по готовности товара к отгрузке с завода
* Стоимость **44 822 евро.**

**\* Данная цена действительна только при комплектации товара на заводе-изготовителе.**

**Стандартные и дополнительные опции CP1 Simple**

**Карданный вал** - по запросу

Карданные валы используем от проверенного производителя, фирмы Bondioli и Pavesi. Карданный вал снабжен муфтой со срезным штифтом и имеет защитные крышки.

 

Карданный вал Муфта со срезным штифтом



**Сигнализация -** базовое оборудование

Сигнализация акустически оповещает о том, что сработала система отскока вальцов, следовательно, оператор должен немедленно выключить привод трактора.

Акустическая сигнализация



**Аппликатор консерванта -** по запросу

Аппликатор консерванта используется для перекачки, транспортировки и распыления жидкого консерванта для его дальнейшего смешивания с измельчаемым материалом в процессе измельчения и транспортировки в винтовом конвейере. Работу насоса аппликатора консерванта контролирует блок управления.

Аппликатор консерванта

****

**Пресс-туннель** – базовое оборудование

Машина может использоваться с пресс-туннелем размером 4 или 5 футов. Пресс-туннель можно легко заменить.

**Гидравлический рабочий тормоз** – по запросу

Гидравлический рабочий тормоз упрощает работу оператора при прессовании в мешок и обеспечивает более плавное торможение и более динамичный старт. Используется гидравлический ручной насос с резервуаром для масла. На шасси применяется гидравлический тормозной валец.



**Сито в бункер** – по запросу

Сито в бункер защищает дробильные вальцы от попадания посторонних предметов - веток, камней, листьев, и т.д...

****

**Расширения бункера** – по запросу

Расширения бункера расширяют края бункера, что позволяет применять фронтальные погрузчики с более широким ковшом.