
Уважаемые господа!

Предлагаем Вашему

вниманию трактор ТГ-170 и его модификации

На предприятии ЗАО ЮУЗТ освоен выпуск сверхмощных современных бульдозеров марки ТГ-170.01-1Е. Ресурсная база данной модели увеличена благодаря использованию новых длинноходовых цилиндров, установка которых позволяет рациональнее использовать массу бульдозера во время работы.

В гидросистеме удлиненных цилиндров высвобождается запас рабочего давления, которое способствует повышению силовых параметров. Бульдозер данной марки отличает высокая производительность благодаря экономии ресурсной базы, а также увеличению емкости используемого отвала.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | **ТГ-170.01-1Е** | **ТГ-170М.01-1Е** |
| Двигатель | ЯМЗ-238М2 (240 л.с.) | Д-180 (180 л.с.) |
| Количество опорных катков | 6 | 6 |
| Кабина | Шестигранная | Четырёхгранная или шестигранная |
| Тип цилиндров | Длинноходовые | Длинноходовые |
| Трансмиссия | Механическая (МТ) | Механическая (МТ) |
| Пусковой двигатель (ПД) | Нет | Есть |
| Электростартерная  система пуска пуска двигателя (ЭССП) | Есть | Нет |
| Тип прицепного устройства (ЖПУ) | Жёсткое прицепное устройство | Жёсткое прицепное устройство |
| Тип отвала (Е) | Полусферический | Полусферический |

|  |  |
| --- | --- |
| Полусферический (тип Е) | **Полусферический отвал (тип Е)**  Ширина отвала, мм:  3310  Высота отвала, мм: 1310  Объем призмы волочения, м3: 4,75  Основной угол резания, град: 55°  Максимальный перекос: 630мм(10°)  Масса оборудования, кг:  2510  Изменение угла резания винтовым раскосом  Перекос гидрораскосом |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖПУ | **Жесткое прицепное устройство (ЖПУ)**  **Общего назначения** |

**Гарантия: 12 месяцев**

**Срок поставки: 30-60 дней**

**Цена: ТГ-170.01-1Е – 7 072 000 рублей (цена указана с утилизационным сбором)**

**ТГ-170М.01-1Е – 7 072 000 рублей (цена указана с утилизационным сбором)**