Уважаемые господа!

Предлагаем Вашему

вниманию трактор ТГ-170 и его модификации





Отлично зарекомендовавший себя в самых различных условиях работы ТГ-170.01-ЕН отлично агрегатируется с любым навесным рыхлительным и бульдозерным оборудованием отечественного производства. Значительно повышена ресурсная база. Кабина оператора отличается комфортом и защищает от вибраций. Техника высокопроизводительная, способная выполнять работы в самых сложных погодных условиях.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | **ТГ-170.01ЕН** | **ТГ-170М.01.ЕН** |
| Двигатель | ЯМЗ-238М2 (240 л.с.) | Д-180 (180 л.с.) |
| Количество опорных катков | 6 | 6 |
| Кабина | Шестигранная | Четырёхгранная или шестигранная |
| Тип цилиндров | Длинноходовые | Длинноходовые |
| Трансмиссия | Механическая (МТ) | Механическая (МТ) |
| Пусковой двигатель (ПД) | Нет | Есть |
| Электростартерная  система пуска пуска двигателя (ЭССП) | Есть | Нет |
| Тип рыхлителя (Н) | Однозубый | Однозубый |
| Тип отвала (Е) | Полусферический | Полусферический |

|  |  |
| --- | --- |
| Полусферический (тип Е) | **Полусферический отвал (тип Е)**  Ширина отвала, мм:  3310  Высота отвала, мм: 1310  Объем призмы волочения, м3: 4,75  Основной угол резания, град: 55°  Максимальный перекос: 630мм (10°)  Масса оборудования, кг:  2510  Изменение угла резания винтовым раскосом  Перекос гидрораскосом |

|  |  |
| --- | --- |
| [Тип Н](http://www.b170.ru/data/9/8/4743.jpg) | [**Однозубый рыхлитель "тип Н"**](http://www.b170.ru/data/5/3/980.gif) заглубление максимальное, мм   650 максимальный подъем зуба, мм   700 масса, кг    1549 Предназначен для рыхления на ограниченных площадках мерзлых,  разборно-скальных грунтов IV категории,  вскрытия асфальтнобетонных покрытий. |

**Гарантия: 12 месяцев**

**Срок поставки: 30-60 дней.**

**Цена: ТГ-170.01ЕН – 7 332 000рублей (цена указана с утилизационным сбором)**

**ТГ-170М.01.ЕН – 7 332 000рублей (цена указана с утилизационным сбором)**