**ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ МУЛЬЧЕРЫ**

****

**ДВУХТРАНСМИССИОННЫЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ (ОТ 120 ДО 180 Л.С.) (**Ø **макс 40 см)**

****

**Комплектуется**

****

Роторсфиксированными зубьями



 Рама изготовлена из конструкционной стали

 Внутренняя рама изготовлена из стали

Hardox 400

 Двойной ряд контрножей



**Техническе характеристики**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Рабочая** | **Общая** | **Вес** | **Требования к** | **Диаметр** | **Общий диаметр** |
|  | **ширина** | **ширина** |  | **трактору** | **ротора** | **ротора** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *м* | *м* | *кг* | *л.с. / об./мин.* | *мм* | *мм* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| TFC-DT/F2000 | 2,00 | 2,40 | 1870 | 120-150/1000 | 280 | 505 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| TFC-DT/F2200 | 2,20 | 2,60 | 2080 | 140-180/1000 | 280 | 505 |

**Дополнительное оборудование**

Толкающая рама (статическая)

Толкающая рама (с гидравлическим приводом)

Гидравлическая трехточечная система крепления

**Зубья**

**Для данного типа ротора**

****

Фиксированныезубья

|  |  |
| --- | --- |
| TFC/F1600 | 45 шт |
|  |  |
| TFC/F2200 | 51 шт |
|  |  |
|  | Cod. TFMZPUX456 |

Двойная трансмиссия (5х2 приводных ремней)

Обгонная муфта редуктора

Вал отбора мощности с ограничителем мощности

Открывающийся капот, управляемый гидроприводом



Регулируемые салазки

Защитные экраны от щепок из двух рядов цепей

Гарантийный период 12 месяцев