

**Комплектуется**

Ротор с усиленными молотками



Рама изготовлена из  конструкционной стали

Внутренняя рама  изготовлена из стали

Hardox 400

Двойной ряд  контрножей



Двойная трансмиссия (5х2 приводных ремней)

Обгонная муфта  редуктора

Вал отбора мощности с ограничителем мощности

Открывающийся капот, управляемый гидроприводом

Регулируемые салазки

Защитные экраны от щепок из двух рядов цепей

Гарантийный период 12 месяцев

**ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ МУЛЬЧЕРЫ**

****


**ДВУХТРАНСМИССИОННЫЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ (ОТ 120 ДО 180 Л.С.) (**Ø **макс 30 см)**

****

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Модель** | **Рабочая** | **Общая** | **Вес** | **Требования** | **Диаметр** | **Общий диаметр** | |
|  | **ширина** | **ширина** |  | **к трактору** | **ротора** | **ротора** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *м* | *м* | *кг* | *л.с. / об./мин.* | *мм* | *мм* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| TFC-DT/R2000 | 2,00 | 2,40 | 1720 | 120-150/1000 | 420 | 510 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| TFC-DT/R2200 | 2,20 | 2,60 | 1930 | 140-180/1000 | 420 | 510 |  |

**Дополнительное оборудование**

****

Толкающая рама (статическая)

Толкающая рама (с гидравлическим приводом

Гидравлическая система крепления

**Ножи**

**Подходят для одного типа ротора**

|  |  |
| --- | --- |
| Кованые | Закаленные |
| закаленные | молотки с напайкой |
| молотки | из карбида |
|  | вольфрама |
|  | (используются в |
|  | случае камней на |
|  | обрабатываемой |
|  | территории) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TFC-DT/R2000 | 32 шт | **Стандарт** | 32 шт |  |
|  |  |  |  |  |
| TFC-DT/R2200 | 36 шт | **Стандарт** | 36 шт |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Cod. THFZP10280 |  | Cod. THFZP10280MD | |