

**ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ** (**от 70 л.с. до 140 л.с.) (**Ø **макс 20 см)**

****

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Рабочая** | **Общая** | **Вес** | **Требования к** | **Диаметр** | **Общий диаметр** |
|  | **ширина** | **ширина** |  | **трактору** | **ротора** | **ротора** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *м* | *м* | *кг* | *л.с. / об./мин.* | *мм* | *мм* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TFC/F1400** | 1,40 | 1,65 | 980 | 80-90/540 | 280 | 510 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TFC/F1600** | 1,60 | 1,80 | 1390 | 80-90/1000 | 280 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TFC/F1800** | 1,80 | 2,00 | 1530 | 100-120/1000 | 280 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TFC/F2000** | 2,00 | 2,20 | 1670 | 120-130/1000 | 280 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TFC/F2200** | 2,20 | 2,40 | 1810 | 120-140/1000 | 280 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Дополнительные аксессуары**

Толкающая рама

Гидравлическое 3х точечное крепление

**Молотки**

**Подходящие для данного ротора**

Фиксированные молотки



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| TFC/F**1400** | 26 шт. |
|  |  |
| TFC/F1600 | 33 шт. |
|  |  |
| TFC/F1800 | 39 шт. |
|  |  |
| TFC/F2000 | 45 шт. |
|  |  |
| TFC/F2200 | 51 шт. |
|  |  |
|  | Cod. TFMZPUX456 |



**Комплектация:**

Ротор с фиксированными молотками



Рама, изготовленная из конструкционной стали

Внутренняя рама из

Hardox 400

Два ряда контрножей



Одинарная трансмиссия (5 приводных ремней)

Обгонная муфта редуктора

ВОМ с ограничителем крутящего момента

Задняя шторка (капот) с гидроприводом

Салазки

Двурядная защита из цепей

Гарантийный период

12 месяцев