


***Комплектуется:***

Ротор с коваными  молотками



Изготовленная из  конструкционной стали

рама

Внутренняя рама из 

Hardox 400

Двойной ряд  контрножей на раме

и один на шторке

Одинарная  трансмиссия (5

приводных ремней)

Обгонная муфта  редуктора

Карданный вал с  ограничителем крутящего

момента

Шторка с  гидроприводами

Салазки регулируемой высоты

Двустороння защитная  шторка из двух рядов

цепей

Толкающая рама

**ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МУЛЬЧЕРА**

****

**ДЛЯ ТРАКТОРОВ**

(**ОТ** 70 **ДО** 140 **Л.С.**)(Ø **макс.** 20 **см**)



**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Модель** | | **Ширина** |  | **Общая** |  | **Масса** | **Требования к** | |  | **Диаметр** | | **Общий диаметр** | |
|  |  |  | **измельчения** |  | **ширина** |  |  | **базовой машине** | |  | **ротора** | | **ротора** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *м* |  | *м* |  | *Кг* | *л.с. / об./мин.* | |  | *мм* | | *мм* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TFC/R1600 | | 1,60 |  | 1,80 |  | 1240 | 70-80/1000 | |  | 420 | | 510 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TFC/R1800 | | 1,80 |  | 2,00 |  | 1380 | 80-100/1000 | |  | 420 | | 510 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TFC/R2000 | | 2,00 |  | 2,20 |  | 1520 | 100-120/1000 | |  | 420 | | 510 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TFC/R2200 | | 2,20 |  | 2,40 |  | 1660 | 120-140/1000 | |  | 420 | | 510 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Молотки** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Взаимозаменяемы на роторе** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | Кованые | |  |  |  |  | Усиленные молотки | |  |  |  |  |
|  |  |  | закаленные молотки | | |  |  |  | с вольфрамовыми | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | напайками | |  |  |  |  |
|  |  |  | **Стандартная** | |  |  |  |  | (используются в | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | случае скал и | |  |  |  |  |
|  |  |  | **комплектация** | | |  |  |  | камней) | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TFC/R1600 | |  |  |  | 24 шт. | |  |  |  |  | 24 шт. |  |  |
|  | TFC/R1800 | |  |  |  | 28 шт. | |  |  |  |  | 28 шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TFC/R2000 | |  |  |  | 32 шт. | |  |  |  |  | 32 шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TFC/R2200 | |  |  |  | 36 шт. | |  |  |  |  | 36 шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cod. THFZP10280 | | |  |  |  | Cod. THFZP10280MD | | | |  |  |



Гарантийный период на оборудование - 12 месяцев

