

 Ярославль, 0815/2013

 **Предложение N° 0815/2012**

**Общие условия**

- **Срок поставки** : 7 недель с момента предоплаты

**- Доставка** : DDP г. Смоленск

**- Условия платежа** 20% Предоплата при размещении заказа

20% Предоплата за 20 дней до отгрузки

60% Окончательный расчет при отгрузке с завода

НДС 18% включен в стоимость

**- Срок действия** : 60 дней

 **Зерносушилка STRAHL Мод. 300 АR/4 - ВТ Версия**

Технические данные:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модули | кол-во | 6 |
| Секции | кол-во | 8 |
| Объем зерна | м³ | 55,4 |
| Емкость (пшеница/кукуруза) | тонн | 41,6 |
| РАЗМЕРЫ длина | мм | 5 600 |
|  ширина | мм | 4 100 |
|  высота | мм | 10 750 |
| Выходные вентиляторы | кол-во | 1 |
| Эл. мощность | кВт | 15,0 |
| Тепловая мощность, зерно | мКал/час | 1400 |
| **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ** |
| Кукуруза (28%-14%) t = 115С | тонн/сутки | 133,0 |
| Кукуруза (24%-14%) t = 100С | тонн/сутки | 145,5 |

 **1 ШТ. "STRAHL" Циклическая зерносушилка модель 300 AR, 6 модулей**

в комплектации:

* + - * Сушильная башня со ступенчатыми тоннелями из стали ALUZINK; наружная обшивка панелями из стали ALUZINK
			* Бункер-наполнитель с крышей
			* Основание с механизмом разгрузки, состоящим из небольших саморазгружающихся бункеров с контрольной панелью на 3 заслонки
			* Контрольная группа циркуляции воздуха, состоящая из резервного бака на 10 л., фильтра, регулятора давления, переключателя давления, 5-проводного электронного гидрораспределителя, пневматического цилиндра.
			* Топочный элемент прямого нагрева
			* Высокопроизводительный вентилятор со смещенным потоком с изменяемым шагом лопасти и непосредственно встроенным электромотором для нагнетания воздуха
			* Переключатель уровня влажного зерна для автоматического контроля уровня загрузки и предотвращения опустошения шахты – 2ШТ.
			* Переключатель давления воздушного потока
			* Комплект датчиков для контроля и регулировки температурного режима

**1 ШТ. Лестница** к шахте влажного зерна с секциями, выполненными из гальванизированной стали и площадками для отдыха.

**1 ШТ. Тепловая изоляция** шахты горячего воздуха панелями из гальванизированной стали и прокладкой из минеральной ваты.

**1 ШТ. Тепловая изоляция** бункера для зерна панелями из стали ALUZINK и прокладкой из минеральной ваты.

**1 ШТ. Анти-пылевые заслонки** для очистки воздушного потока во время разгрузки сушилки.

**1 ШТ. Электронная панель** управления с сенсорным экраном.

**1 ШТ. Дизельная горелка** **Riello** в комплекте, включая газовую рампу, устройства безопасности и систему управления.

**ИТОГО: 75 820,00 Евро**

(по курсу ЦБ РФ на день оплаты)

 **ВНИМАНИЕ, В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:**

- Транспортные услуги

- Сборка и запуск

- Фундаменты и кладка

- Газопровод к горелке

- Наружная электропроводка и заземление

- Погрузочное и монтажное оборудование

- Расчеты фундамента

- Разрешения, лицензии и согласования