**Пневматическая дисковая сеялка точного высева**

**По нулевой и минимальной технологии обработки почвы**

**SIGMA HWS**

Sigma HWS - пневматическая сеялка, созданная как для нулевой технологии высева, так и для высева с минимальной обработкой почвы.

Прочная конструкция сеялки, удобство и гибкость эксплуатации, а также соблюдение всех параметров высева позволяют использовать сеялку на скорости 10- 12 км/ч. Двойные дисковые сошники и специальные боковые колеса каждой высевающей секции гарантируют постоянную глубину заделки семян даже в экстремально тяжёлых условиях.

Секция состоит из: переднего сошника с двойным звёздочным диском, очищающим семенное ложе; диска «Турбо», название которого происходит от особенного и уникального в своём роде наклона его волн, который обеспечивает проникновении в почву и, таким образом, лёгкий разрез любого типа грунта; двух дисков в форме “V” с укреплённым наконечником из метала и боковыми колёсами для регулировки уровня, создающими борозду, в которую высеваются семена; прикатывающего катка, вдавливающего семена в землю; двух изогнутых дисков с регулируемым, относительно грунта, углом, измельчающих верхнюю корку грунта, и обеспечивающих таким образом необходимое количество земли для покрытия семян; двух колёс-окучников в форме “V” из резины Farmflex, с регулировкой ширины работы и давления на грунт, закрывающих окончательно семенную борозду.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Кукуруза - Подсолнечник - Хлопок** | | |
| Кол-во рядов | 4 | 6 | 8 |
| Ширина захвата, м | 2,8 - 3,0 | 4,5 | 6,0 |
| Ёмк. бункера для семян, л | 120/200 | 180/300 | 240/400 |
| Ёмк. бункера удобрений, л | 440 | 440 | 880 |
| Вес нетто, кг | 1400 | 2100 | 2800 |
| Необходимая мощность, л.с. | 100-120 | 140-150 | 200 |
| Макс. рабочая скорость, км/ч | 6 ÷ 10 | | |
| Комбинации передач | 42 | | |
| Междурядье | 70-75 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОСНОВНЫЕ ВЫСЕВАЮЩИЕ ДИСКИ \*:** | | | |
| КОД | РАЗМЕР | КУЛЬТУРА | € |
| 01306065.0003 | 26x4,5 | КУКУРУЗА | 39,00 |
| 01306065.0004 | 26x4,75 | КУКУРУЗА | 39,00 |
| 01306065.0005 | 26x5,0 | КУКУРУЗА | 39,00 |
| 01306007.0062 | 70x4,25 | СОЯ | 39,00 |
| 01306007.0001 | 26x2,5 | ПОДСОЛНЕЧНИК | 39,00 |
| 01306007.0064 | 101x1,1 | РАПС | 69,00 |
| 01306007.0006 | 52x2,1 | СОРГО | 39,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | N°  Рядов | Междурядье (cм) | Рама  (м) | Вес\* (кг) | Вместимость | | | **Цена**  **€** |
| Семян | Удобрения | Микро |
| **БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ** | | | | | | | | |
| 610001 | 4 \*\* | 70 - 74 - 75 | 2,45 |  | 120/200 | \ | \ | **28.710,00** |
| 610002 | 4 \*\* | 70 - 74 - 75 | 2,45 |  | 120/200 | \ | \ | **36.910,00** |
| 611001 | 6 | 70 - 75 | 3,5 |  | 180/300 | \ | \ | **39.105,00** |
| 611002 | 6 | 70 - 75 | 3,5 |  | 180/300 | \ | \ | **47.305,00** |
| 622001 | 8 | 70 - 75 | 6,0 |  | 240/400 | \ | \ | **57.640,00** |
| 623001 | 12 | 70 - 75 | 9,5 |  | 360/600 | \ | \ | **81.740,00** |
| **ВЕРСИЯ С МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПВХ** | | | | | | | | |
| 625001 | 4 \*\* | 70 - 74 - 75 | 2,45 |  | 120/200 | 2x220 | \ | **34.165,00** |
| 625002 | 4 \*\* | 70 - 74 - 75 | 2,45 |  | 120/200 | 2x220 | \ | **42.365,00** |
| 626001 | 6 | 70 - 75 | 3,5 |  | 180/300 | 2x220 | \ | **47.375,00** |
| 626002 | 6 | 70 - 75 | 3,5 |  | 180/300 | 2x220 | \ | **55.575,00** |
| 627001 | 8 | 70 - 75 | 6,0 |  | 240/400 | 4x220 | \ | **69.150,00** |
| 628001 | 12 | 70 - 75 | 9,5 |  | 360/600 | 4x220 | \ | **97.030,00** |
| **ВЕРСИЯ С МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ** | | | | | | | | |
| 625051 | 4 \*\* | 70 - 74 - 75 | 2,45 |  | 120/200 | 1x800 | \ | **35.155,00** |
| 625052 | 4 \*\* | 70 - 74 - 75 | 2,45 |  | 120/200 | 1x800 | \ | **43.355,00** |
| 626051 | 6 | 70 - 75 | 3,5 |  | 180/300 | 1x800 | \ | **48.365,00** |
| 626052 | 6 | 70 - 75 | 3,5 |  | 180/300 | 1x800 | \ | **56.565,00** |
| 627051 | 8 | 70 - 75 | 6,0 |  | 240/400 | 2x800 | \ | **71.130,00** |
| 628051 | 12 | 70 - 75 | 9,5 |  | 360/600 | 3x800 | \ | **100.000,00** |
| **ВЕРСИЯ С МИКРОГРАНУЛЯТОРОМ** | | | | | | | | |
| 610101 | 4 \*\* | 70 - 74 - 75 | 2,45 |  | 120/200 | \ | 2x20 | **30.725,00** |
| 610102 | 4 \*\* | 70 - 74 - 75 | 2,45 |  | 120/200 | \ | 2x20 | **38.925,00** |
| 611101 | 6 | 70 - 75 | 3,5 |  | 180/300 | \ | 3x20 | **41.955,00** |
| 611102 | 6 | 70 - 75 | 3,5 |  | 180/300 | \ | 3x20 | **50.155,00** |
| 622101 | 8 | 70 - 75 | 6,0 |  | 240/400 | \ | 4x20 | **60.670,00** |
| 623101 | 12 | 70 - 75 | 9,5 |  | 360/600 | \ | 6x20 | **85.805,00** |
| **ВЕРСИЯ МИКРО + МЕХАНИЗМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПВХ** | | | | | | | | |
| 625101 | 4 \*\* | 70 - 74 - 75 | 2,45 |  | 120/200 | 2x220 | 2x20 | **36.180,00** |
| 625102 | 4 \*\* | 70 - 74 - 75 | 2,45 |  | 120/200 | 2x220 | 2x20 | **44.380,00** |
| 626001 | 6 | 70 - 75 | 3,5 |  | 180/300 | 2x220 | 3x20 | **50.215,00** |
| 626002 | 6 | 70 - 75 | 3,5 |  | 180/300 | 2x220 | 3x20 | **58.415,00** |
| 627101 | 8 | 70 - 75 | 6,0 |  | 240/400 | 4x220 | 4x20 | **72.180,00** |
| 628101 | 12 | 70 - 75 | 9,5 |  | 360/600 | 4x220 | 6x20 | **102.510,00** |
| **ВЕРСИЯ МИКРО + МЕХАНИЗМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ** | | | | | | | | |
| 625151 | 4 \*\* | 70 - 74 - 75 | 2,45 |  | 120/200 | 1x800 | 2x20 | **37.170,00** |
| 625152 | 4 \*\* | 70 - 74 - 75 | 2,45 |  | 120/200 | 1x800 | 2x20 | **45.370,00** |
| 626051 | 6 | 70 - 75 | 3,5 |  | 180/300 | 1x800 | 3x20 | **51.205,00** |
| 626052 | 6 | 70 - 75 | 3,5 |  | 180/300 | 1x800 | 3x20 | **59.405,00** |
| 627151 | 8 | 70 - 75 | 6,0 |  | 240/400 | 2x800 | 4x20 | **74.160,00** |
| 628151 | 12 | 70 - 75 | 9,5 |  | 360/600 | 3x800 | 6x20 | **105.480,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| Навесная машина | Прицепная машина |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Описание** | **Цена €** |
| м | | | |
| **МОНИТОР КОНТРОЛЬ ПОСЕВА И СЧЕТЧИК ГЕКТАР СЕРИИ “МEDIUМ” (МCK 12000NG)\*** | | | |
| Контроль посева; Возможность контроля шага ск. семян в мин; Счетчик засеянных гектар (полный или частичный); Скорость продвижения; Плотность посева семян на гектар; Дистанция средняя семян; Контроль спрея л/на гектар (опция); Звуковое сообщение об ошибках с обозначением на дисплее; Питание 12V. (Гарантия12 месяцев) | | | |
|  | G1206P048 | Монитор “Мediuм” 4 ряда | **1.940,00** |
|  | | |
| G1206P050 | Монитор “Мediuм” 6 рядов | **2.220,00** |
|  | | |
| G1206P052 | Монитор “Мediuм” 8 рядов | **2.580,00** |
|  | | |
| G1206P054 | Монитор “Мediuм” 12 рядов | **3.200,00** |
|  | | | |
| **МОНИТОР КОНТРОЛЬ ПОСЕВА И СЧЕТЧИК ГЕКТАР СЕРИИ “BASIC” (МCK 1200) \*** | | | |
| Контроль посева; Возможность контроля шага сколько семян в мин; Счетчик засеянных гектар (полный или частичный); Звуковое сообщение об ошибках с обозначением на дисплее; Питание 12V. (Гарантия12 месяцев) | | | |
|  | G1206P055 | Монитор “Basic” 4 ряда | **1.340,00** |
|  | | |
| G1206P057 | Монитор “Basic” 6 рядов | **1.650,00** |
|  | | |
| G1206P059 | Монитор “Basic” 8 рядов | **1.995,00** |
|  | | |
| G1206P061 | Монитор “Basic” 12 рядов | **2.600,00** |

**\* Данная цена действительна только при комплектации товара.**

**Коммерческие условия**

|  |
| --- |
| **Стоимость указана в Евро, с НДС 18%. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.**  **В стоимость включены монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования, обучение персонала.**  **Гарантия на оборудование: 12 месяцев**  **Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты 20%**  **Условия поставки: DDP г. Ярославль** |

** Инновационная техника**