**Пневматическая дисковая сеялка точного высева**

**SFOGGIA SIGMA KING**

**SIGMA KING** - пневматическая прицепная сеялка точного высева. Предназначена для высева семян как в обработанную, так и в необработанную почву. Прочная конструкция сеялки, удобство и гибкость эксплуатации, а также соблюдение всех параметров посева позволяют использовать сеялку на скорости 10- 12 км/ч. Двойные дисковые сошники и специальные боковые колеса каждой высевающей секции гарантируют постоянную глубину заделки семян даже при изменяющихся характере и структуре почвы.

**Применение**: сеялки SIGMA 5 применяются для посева кукурузы, сои, свеклы, подсолнечника, сорго, кунжута, фасоли, гороха, хлопка, и других видов подобных семян.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Кукуруза – Подсолнечник**  | **Свекла – Соя**  |
| Кол-во рядов | 16 | 24 |
| Междурядье, cм | 70 - 75 | 45 - 50 |
| Трансп. Ширина, м | 4,20 |
| Рабочая ширина м | 12,0 |
| Вес нетто, кг | 9200 | 10200 |
| Мощность трактора, л.с. | 270-280 | 310-330 |
| Макс.раб. скорость, км/ч | 10 |

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

* Трёхточечное устройство сцепления второй категории, быстрое сцепление;
* Основа рамы 150х150 мм толщиной 8 мм;
* Карданная передача со втулкой безопасности, сигнализацией и возможностью исключения ряда или по выбору двойная цепная передача со втулкой безопасности;
* Секция с рамой параллелограммной конструкции на самосмазывающихся металлических втулках;
* Рычаг для быстрой блокировки высевающей секции при транспортировке;
* Все рабочие механизмы сеялки смонтированы на шарикоподшипниках;
* Коробка передач с 42 скоростями;
* Один комплект высевающих дисков;
* Объём бункера для семян 30 л. (или 50л) для каждой высевающей секции;
* Секция укомплектована: передний лемех разгребатель комьев, 2 диска сошника Ø 375 мм, 2 боковых колеса Farmflex Ø 400 x 115 или Ø 400 x 60 для узких междурядных расстояний, задние прикатывающие катки V-образной формы резиновые Farmflex (Ø320 x 50 мм или Ø320 x 30 мм);
* Быстрое регулирование глубины высева семян (с помощью рычага);
* Быстрое регулирование нагрузки колёс (с помощью рычага);
* Гидравлический маркер с диском Ø310мм, смонтированным на шарикоподшипниках;
* Тракторные колеса стандарт. (5.00 - 15 , Ø630 x 130 мм) или увеличенного размера (6.5/80-15, Ø670 x 160), в зависимости от модели;

**Жесткая рама 16 – 24 рядов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | N°Рядов | Междурядье (cм) | Рама(м) | Вес\* (кг) | Вместимость | **Цена****€** |
| Семян | Удобрения | Микро |
| **БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ** |
| L1233001 | 16 | 70 - 75 | 12,0 |  | 480/800 | \ | \ | **121.250,00** |
| L1233002 | 24 | 45 - 50 | 12,0 |  | 720/1200 | \ | \ | **137.180,00** |
|  |
| **ВЕРСИЯ С МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПВХ - АНКЕРНЫЕ СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** |
| L1233051 | 16 | 70 - 75 | 12,0 |  | 480/800 | 8x220 | \ | **136.000,00** |
| L1233052 | 24 | 45-50 | 12,0 |  | 720/1200 | 8x220 | \ | **160.120,00** |
|  |
| **ВЕРСИЯ С МИКРОГРАНУЛЯТОРОМ** |
| L1233101 | 16 | 70 - 75 | 12,0 |  | 480/800 | \ | 8x20 | **127.310,00** |
| L1233102 | 24 | 45-50 | 12,0 |  | 720/1200 | \ | 12x20 | **145.315,00** |
|  |
| **ВЕРСИЯ МИКРО + МЕХАНИЗМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПВХДИСКОВЫЕ СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** |
| L1233151 | 16 | 70 - 75 | 12,0 |  | 480/800 | 8x220 | 8x20 | **145.045,00** |
| L1233152 | 24 | 45-50 | 12,0 |  | 720/1200 | 8x220 | 12x20 | **168.250,00** |
|  |

**Основное дополнительное оснащение\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ | КОД |  | € |
|  | Монитор“Професионал” | G1206P045G1206P047 | 16Р24Р | **7.020,00****8.020,00** |

|  |
| --- |
| **ОСНОВНЫЕ ВЫСЕВАЮЩИЕ ДИСКИ:** |
| КОД | РАЗМЕР | КУЛЬТУРА | € |
| 01306065.0003 | 26x4,5 | КУКУРУЗА | 39,00 |
| 01306065.0004 | 26x4,75 | КУКУРУЗА | 39,00 |
| 01306065.0005 | 26x5,0 | КУКУРУЗА | 39,00 |
| 01306007.0062 | 70x4,25 | СОЯ | 39,00 |
| 01306007.0001 | 26x2,5 | ПОДСОЛНЕЧНИК | 39,00 |
| 01306007.0064 | 101x1,1 | РАПС | 69,00 |
| 01306007.0056 | 52x2,1 | СВЕКЛА | 39,00 |
| 01306007.0006 | 52x2,1 | СОРГО | 39,00 |

**\* Данная цена действительна только при комплектации товара.**

**Коммерческие условия**

|  |
| --- |
| **Стоимость указана в Евро, с НДС 18%. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.****В стоимость включены монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования, обучение персонала.****Гарантия на оборудование: 12 месяцев****Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты 20%** **Условия поставки: DDP г. Ярославль** |