**Рядовая пневматическая сеялка для зерновых культур**

**SFOGGIA KAPPA SPF**

KAPPA SPF пневматическая зерновая сеялка с гидравлически складывающейся рамой. Единственная на рынке со своими особенными характеристиками, имеет бункер для семян с большой емкостью, а также бункер для удобрений. Полная или частичная выгрузка, равномерное распределение посева даже при неровностях почвы, благодаря своей системе копирования земли. Сошники, расположенные в три ряда гарантируют равномерную глубину работы и никакого закупоривания, колеса с амортизаторами для наиболее большой скорости посева и для минимального изнашивания самой структуры машины. Система внесения удобрений гарантирует равномерное внесение и точный контроль.

**Предназначена** для посева злаковых: пшеница, ячмень, овес, рис. Также для мелких семян, как медицинские травы, рапс и др.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kappa SPF** | | | | | | | |
| Рабочая ширина | Транспортная ширина | Емкость бункера для семян | Емкость бункера для удобрений | Минимальная мощность трактора | Количество рядов | Междурядное расстояние | **Стоимость, €** |
| 6,00 м. | 3,00 м. | 1350,00 л. | 900 л. | 200 л.с. | 48 | 12,5 см. | **61 950,00** |
| 40 | 15,0 см | **58 650,00** |

**Серийное оснащение:**

* Соединение трехточечным устройством II/III категории; Турбина с роликовым дозатором для посева больших и малых семян, в больших и малых количествах, встряхиватель семян;
* ВОМ 540 оборотов/минуту;
* Боковые модули с системой копирования поверхности земли с регулируемыми колесами серийными для моделей 5000 и 6000, по заказу за доп. стоимость для других версий;
* Бункер для семян/удобрений железный, крашенный;
* Пневматическая система распределения удобрений;
* Ведущие колеса 10.0/75-15.3;
* Независимые друг от друга сошники, расположенные в три ряда;
* Регулировка глубины посева с помощью колес боковых модулей;
* Борона для покрытия семян, копирующая поверхность земли в два ряда зубьев;
* Платформа загрузки с лестницей;
* Гидравлический маркер;
* Система освещения и дорожные знаки;
* Кардан;

**Коммерческие условия**

|  |
| --- |
| **Стоимость указана в Евро, с НДС 18%. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.**  **В стоимость включены монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования, обучение персонала.**  **Гарантия на оборудование: 12 месяцев**  **Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты 20%**  **Условия поставки: DDP г. Ярославль** |

** Инновационная техника**