|  |
| --- |
| **Гидропосевные комплексы Turbo Turf, производства США – это профессиональная линейка навесных и прицепных машин для проведения работ по озеленению территорий.** |

## Коммерческое предложение на установки

## с объемом цистерны 1 135 литров, устанавливаются в прицеп или кузов автомобиля

## Turbo Turf HS-300-EH

## Turbo Turf HS-150 2

## http://www.turboturf.com/HS300EHP.jpgКомплектация и технические характеристики:

## Тип смешивания - гидравлический Площадь засевания за 1 проход – 372 м2 Длина шланга: 30 метров Диаметр сечения шланга – 3,2 см

## Насадки: для широкого распределения смеси, для точного распределения смеси, для ландшафтной отделки Время смешивания материалов: 2-5 мин Дальность распыления: 30 метров Тип двигателя: бензиновый

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модель гидропосева** | **HS-300-EH** | **HS-300-XPW** | **HS-300-ZX** |
|  |  |  |
| Модель двигателя | Honda, 13 л.с. | Kohler Command Pro, 18 л.с. | Kohler Command Pro, 27 л.с. |
| Поток выдачи смеси | До 115 л/мин | До 115 л/мин | До 320 л/мин |
| Вес оборудования без смеси, кг | 315 | 362 | 362 |
| Вес оборудования со смесью, кг | 1350 | 1400 | 1440 |
| Габаритные размеры, см | 158х240х132 | 165х262х157 | 152х264х140 |
| Размер крепежной рамы | 115х240 | 115х241 | 152х254 |

## [смотрите видео о гидропосевных комплексах Turbo Turf на youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=dktbnJR2ePI)