**Вальцовая дробилка ROmiLL S600**

Оптимальная мощность и выгодная цена – вот главные аргументы для активного использования данного типа дробилок на фермах любых размеров. Длина валиков данной дробилки составляет 600 мм. Вальцовая дробилка ROmiLL S600 способна работать круглый год.

Модели дробилок серии S оснащены вальцами с режущей поверхностью (см. фото слева). Скорость вращения вальцов - 1000/500 об/мин. Они разрезают зерно при прохождении между двумя рифлеными вальцами. Приготовленный корм подходит для свиней и птицы.

#### *images*ПРЕИМУЩЕСТВА:

* По сравнению с молотковой мельницей при тонком помоле для поросят вальцовая дробилка ROmiLL позволяет экономить приблизительно 30 %, а при крупном помоле для домашней птицы вплоть до 70 % электроэнергии.
* Дробленое зерно из прокатных дробилок отличается однородной структурой с минимальным количеством пыли. Такой корм наиболее физиологичен.
* Величина частиц дробленого продукта может быть настроена оптимально для соответствующих половозрастных групп животных. Это способствует повышению усвояемости питательных веществ зерна, а, следовательно, и производственной эффективности кормов.

| **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ** | | **МЕЛЬНИЦА S600** |
| --- | --- | --- |
| Электродвигатель (3 x 400В, 50 Гц) | | 18,5 kВт |
| Производительность | мелкий продукт | 3-5 т/ч |
| грубый продукт | 6-9 т/ч |
| Вес | | 993 кг |

* В стандартном исполнении поставляется с воронкой.

**Дополнительные опции:**

* Крышка воронки 400 евро
* Магнит
* Панель электропроводки 470 евро

**УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:**

* Срок поставки 30 рабочих дней
* Поставка осуществляется со склада г. Смоленск, РФ
* Условия оплаты: 30% предоплата, 70% по готовности товара к отгрузке с завода
* Стоимость 16685 евро.