# Планировщик грунта Rossetto серии SCR



Предназначен для качественного выравнивания поверхности, как почвенной так и гравийной, внутри и снаружи помещений. Незаменим для высокоточных работ при подготовке почвы для фундаментов зданий. Благодаря запатентованной конструкции, где направляющие колеса расположены  между отвалом и двигателем, планировщик может успешно распределять грунт не смотря на препятствия, такие как стены, углы, деревья. Таким образом происходит значительная экономия времени и механизированных операций, которые требуются на выполнение работ.

Доступны с рабочей шириной 2,0 и 2,3 м.



**Технические характеристики:**

* Высота ножа 66 см
* Произведено из штампованной стали
* Гидравлический привод для изменения угла наклона ножа
* Гидравлический привод мачты приемника лазерного луча
* Тележка с 4 колесами на балансирах
* Независимая гидравлическая система
* Задние габаритные огни
* Складная рама с гидравлическим приводом, транспортная ширина 2,50 м

**Дополнительные опции:**

* Автоматическая лазерная система для планировки по горизонтали
* Автоматическая лазерная система для планировки в двух плоскостях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Ширина захвата, м** | **Мощность трактора, л.с.** | **Цена , евро** |
| SCR/20 | 2,00 | 50-70 | 18 550.00 |
| SCR/23 | 2,30 | 70-80 | 18 856.00 |

**Доп. опция: Лазерное оборудование по горизонтали 5830 евро**

**Лазерное оборудование в двух плоскостях (для зерна и всех областях) 7793 евро**

**Условия поставки:**

* Срок поставки 30 рабочих дней
* Поставка осуществляется со склада г. Смоленск, РФ
* Условия оплаты: 30% предоплата, 70% по готовности товара к отгрузке