**Косилка смещаемая FERRI F 300**

****

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 85-100 |
| Ширина среза, мм | 3030 |
| Общая ширина, мм | 3300 |
| Вес, кг | 1040 |
| ВОМ трактора, об/мин | 540/1000 |
| Скорость лопасти, м/сек | 57 |
| Количество ножей | 68 |
| Максимальный диаметр скашивания, мм | 40 |