**Косилка смещаемая FERRI MHD 280**

****

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 80-130 |
| Ширина среза, мм | 2760 |
| Общая ширина, мм | 2950 |
| Ротор, об/мин | 20000 |
| Вес, кг | 930 |
| ВОМ трактора, об/мин | 1000 |
| Скорость лопасти, м/сек  | 52 |
| Количество цепей | 78 |
| Максимальный диаметр скашивания, мм | 50 |