Уважаемые господа!

Предлагаем Вашему

вниманию трактор ТГ-170 и его модификации

 

На предприятии ЗАО ЮУЗТ освоен выпуск сверхмощных современных бульдозеров марки ТГ-170.01-1Е. Ресурсная база данной модели увеличена благодаря использованию новых длинноходовых цилиндров, установка которых позволяет рациональнее использовать массу бульдозера во время работы.

В гидросистеме удлиненных цилиндров высвобождается запас рабочего давления, которое способствует повышению силовых параметров. Бульдозер данной марки отличает высокая производительность благодаря экономии ресурсной базы, а также увеличению емкости используемого отвала.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель  | **ТГ-170.01.ЕР** | **ТГ-170М.01.ЕР** |
| Двигатель | ЯМЗ-238М2 (240 л.с.) | Д-180 (180 л.с.) |
| Количество опорных катков | 6 | 6 |
| Кабина | Шестигранная  | Четырёхгранная или шестигранная |
| Трансмиссия | Механическая (МТ) | Механическая (МТ) |
| Пусковой двигатель (ПД) | Нет  | Есть  |
| Электростартернаясистема пуска пуска двигателя (ЭССП) | Есть  | Нет  |
| Тип рыхлителя (Р) | Трёхзубый | Трёхзубый |
| Тип отвала (Е) | Полусферический | Полусферический |

|  |  |
| --- | --- |
| Полусферический (тип Е) | **Полусферический отвал (тип Е)** Ширина отвала, мм:  3310 Высота отвала, мм: 1310 Объем призмы волочения, м3: 4,75 Основной угол резания, град: 55° Максимальный перекос: 630мм (10°) Масса оборудования, кг:  2510Изменение угла резания винтовым раскосом Перекос гидрораскосом |

|  |  |
| --- | --- |
| Тип Р | **Трехзубый рыхлитель "тип Р"**заглубление максимальное, мм   650максимальный подъем зуба, мм   700шаг установки зубьев по ширине, мм 900масса, кг    2240Предназначен для рыхления на больших площадях плотных, слежавшихся, разборно-скальных грунтов IV категории для дальнейшего производства бульдозерных работ. |

**Гарантия: 12 месяце**

**Срок поставки: 30-60 дней**

**Цена: ТГ-170.01.ЕР – 7 449 000 рублей (цена указана с утилизационным сбором)**

 **ТГ-170М.01.ЕР – 7 449  000 рублей (цена указана с утилизационным сбором)**