

 Ярославль, 03.12.2014

 **Предложение N° 2014/2015**

**Общие условия**

- **Срок поставки** : 4 месяца

**- Доставка** : DDP г. Смоленск

**- Условия платежа** 20% Предоплата при размещении заказа

20% Предоплата за 20 дней до отгрузки

60% Окончательный расчет при отгрузке с завода

НДС 18% включен в стоимость

**- Срок действия** : 60 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Зерно пшеница | Температура воздуха сушки. 90°C |
| Начальная влажность 20% | Температура окружающей среды 15°C |
| Конечная влажность 15% | Влажность окружающей среды 70% |
| Производительность 15,6 тонн/ч |  |

Технические данные:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модули | кол-во | 4 |
| Секции | кол-во | 14 |
| Объем зерна | m³ | 31,8 |
| Емкость (при 750 kg/m³) | Ton | 23,9 |
| РАЗМЕРЫ длина | mm | 7 600 |
|  ширина | mm | 2 800 |
|  высота | mm | 10 750 |
| Выходные вентиляторы | кол-во | 1 |
|  Эл. мощность | kw | 11,0 |
|  Воздушный поток | m³/час | 27 400 |
| Вентиляторы рециркуляции | кол-во | 1 |
|  Эл. мощность | kw | 7,5 |
|  Воздушный поток | m³/час | 14 760 |
| Максимальная тепловая мощность | kcal/h x 1000 | 1 040 |
| kw | 1 210 |
| Сжатый воздух |   |  |
|  Потребление | Nlt/min | 25 |
|  Давление | Bar | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Версия с цикловентиляторами** |   |  |
| Выходные вентиляторы | кол-во | 1 |
| kw | 18,5 |
|  |   |  |
| **КУКУРУЗА 35% - 15% Te=125°C** |   |  |
| Выход (сырого) | т/час | 4,7 |
| Выход (сухого) | т/час | 3,6 |
| Потребление газа за час | m³/час | 110 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 86 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 23,2 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 18,3 |
| **КУКУРУЗА 32% - 14% Te=125°C** |   |  |
| Выход (сырого) | т/час | 5,2 |
| Выход (сухого) | т/час | 4,1 |
| Потребление газа за час | m³/час | 108 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 84 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 20,9 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 16,3 |
| **КУКУРУЗА 28% - 14% Te=125°C** |   |  |
| Выход (сырого) | т/час | 6,4 |
| Выход (сухого) | т/час | 5,3 |
| Потребление газа за час | m³/час | 104 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 81 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 16,2 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 12,7 |
| **КУКУРУЗА 24% - 14% Te=115°C** |   |  |
| Выход (сырого) | т/час | 7,4 |
| Выход (сухого) | т/час | 6,6 |
| Потребление газа за час | m³/час | 86 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 67 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 11,6 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 9,1 |
| **КУКУРУЗА 20% - 14% Te=100°C** |   |  |
| Выход (сырого) | т/час | 9,2 |
| Выход (сухого) | т/час | 8,5 |
| Потребление газа за час | m³/час | 64 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 50 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 7,0 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 5,4 |
| **СОЯ 18% - 13% Te=85°C** |   |  |
| Выход (сырого) | т/час | 9,2 |
| Выход (сухого) | т/час | 8,7 |
| Потребление газа за час | m³/час | 41 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 32 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 4,5 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 3,5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПШЕНИЦА 20% - 15% Te=90°C** |   |  |
| Выход (сырого) | т/час | 15,6 |
| Выход (сухого) | т/час | 13,0 |
| Потребление газа за час | m³/час | 66 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 52 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 4,3 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 3,3 |
| **ПОДСОЛНЕЧНИК 14% - 8% Te=70°C** |   |  |
| Выход (сырого) | т/час | 6,4 |
| Выход (сухого) | т/час | 5,3 |
| Потребление газа за час | m³/час | 33 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 26 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 5,1 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 4,0 |
| **RAPE SEED 14% - 8% Te=80°C** |   |  |
| Выход (сырого) | т/час | 5,7 |
| Выход (сухого) | т/час | 5,4 |
| Потребление газа за час | m³/час | 29 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 23 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 5,1 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 4,0 |

 **Зерносушилка STRAHL Мод. 1600 FR/4 - VA Версия**

 **1 ШТ. "STRAHL" Зерносушилка поточного действия модель**

 **1600 FR 4 модулей**, состоящая из:

- Сушильная башня со ступенчатыми тоннелями из стали ALUZINK; вытяжные тоннели верхней части сушилки из нержавеющей стали; внутренняя обшивка панелями из стали ALUZINK.

- Энергосберегающая система с вентилятором для воздушной циркуляции и смешивания потоков нагретого и отработанного воздуха.

- Термоизоляция зоны горячего воздуха минеральной ватой и панелями из гальванизированной стали.

- Термоизоляция зоны сушки минеральной ватой и панелями из стали ALUZINK.

- Платформы и лестницы для инспектирования и очистки.

- Регулируемая секция охлаждения; пневматические заслонки для регулирования потоков холодного воздуха.

- Загрузочный бункер для влажного зерна с крышей.

- Основание с разгрузочным устройством, состоящим из небольших саморазгружающихся бункеров с контрольной панелью на 3 заслонки.

- Контрольная группа циркуляции воздуха, состоящая из резервного бака на 10 л., фильтра, регулятора давления, переключателя давления, 5-проводного электронного

гидрораспределителя, пневматического цилиндра.

- Кнопка экстренной быстрой разгрузки; кнопка ручного управления.

- Заслонки безопасности для механического открытия/закрытия в случае аварии.

- Бункер для сухого зерна, построенный в основании сушилки, с выгрузным шнеком, оснащенным мотор-редуктором.

- Отсек для установки горелки с регулируемым поперечным профилем.

- 1 ШТ. высокопроизводительных вентилятора со смещенным потоком с изменяемым шагом лопасти и непосредственно встроенным электромотором для нагнетания воздуха.(11 kw).

- 1 ШТ. высокопроизводительных вентилятора со смещенным потоком с изменяемым шагом лопасти и непосредственно встроенным электромотором для отработанного воздуха.(7.5 kw).

- 5 ШТ. пневматически управляемых анти пылевых заслонок для перекрытия воздушного потока при разгрузке зерна.

- 3 ШТ. пневматически управляемых заслонки из гальванизированной стали для защиты от дождя.

- 2 ШТ. переключателя уровня влажного зерна для автоматического контроля уровня загрузки и предотвращения опустошения шахты.

- 1 ШТ. переключатель уровня высушенного зерна в разгрузочном бункере.

- 2 ШТ. переключателя давления воздушного потока.

- Комплект датчиков для контроля и регулировки температурного режима.

**1 ШТ. Лестница** к шахте влажного зерна с секциями, выполненными из гальванизированной стали и площадками для отдыха.

**3 ШТ. Наружные стенки** шахты с усиленной шумо- и звукоизоляцией.

**1 ШТ. Электронная панель** управления с сенсорным экраном.

**1 ШТ. Газовая горелка** в комплекте, включая газовую рампу, устройства безопасности и систему управления.

**- тепловая мощность 1210 Квт**

**ИТОГО: 101 800,00Евро**

(по курсу ЦБ РФ на день оплаты)

 **ВНИМАНИЕ, В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:**

- Транспортные услуги

- Сборка и запуск

- Фундаменты и кладка

- Газопровод к горелке

- Наружная электропроводка и заземление

- Погрузочное и монтажное оборудование

- Расчеты фундамента

- Разрешения, лицензии и согласования

ТРАНСПОРТ : 1 ФУРЫ + 4 т.

СБОРКА : ОК. 260 ЧАСОВ + 2 ДНЯ КРАН

+ 5 ДНЕЙ МОНТАЖНАЯ ПЛАТФОРМА

ШЕФ МОНТАЖ: € 530,00/ДЕНЬ (Не включая стоимость проживания)

