**Коммерческое предложение**

**Мобильная зерносушилка FRATELLI PЕDROTTI XL 550**

 

|  |  |
| --- | --- |
| **Данные/Модель** | **XL 550** |
| Ёмкость камеры сушки (м3) | 75 |
| **Ёмкость камеры сушки (т)** | **56** |
| Центральный шнек 450 мм | пропуск т/ч 120 |
| Загрузочный шнек 250 мм | пропуск т/ч 90 |
| Высота в рабочем положении, мм | 9780 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 90 |
| Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | ---- |
| Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 |
| Время загрузки/разгрузки, мин. | 62/62 |
| Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,1 |
| Время охлаждения, ч | 0,5 |

**Производительность (м3/сутки)**

|  |  |
| --- | --- |
| Кукуруза (28% - 14%) | 245 |
| **Пшеница (20% - 15%)** | **345** |
| Рапс (14% – 9%) | 345 |
| Подсолнечник (12%-8%) | 322 |

**Стоимость в стандартной комплектации**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дизельная горелка, сетка Ø 1,5 мм, привод ВОМ**  | **----** |
| **Дизельная горелка, сетка Ø 1,5 мм, электропривод**  | **115 590 €** |
| **Дизельная горелка, сетка Ø 1,5 мм, электропривод + ВОМ** | **----** |

* **Надежность**: срок эксплуатации свыше 30 лет
* **Качество**: 5 лет заводской гарантии на все модели
* **Мобильность**: перемещение по дорогам общего пользования
* **Простота**: не требует строительных и фундаментных работ
* **Полный цикл**: загрузка, сушка, охлаждение, выгрузка
* **Безопасность:** система безопасности и предотвращения возгораний
* **Универсальность**: сушка любых сельскохозяйственных культур
* **Экологичность**: сушит семенной материал
* **Эффективность**: снятие любого % влажности за 1 цикл

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\Исходники\Immagini russia 2016\Immagini russia 2016\bruciatore обрез.jpg** | **S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\Исходники\Immagini russia 2016\Immagini russia 2016\super 200 обр.jpg** | **S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\стандартная комплектация\Топочный блок.jpg** |
| **Две модульные трехступенчатые горелки Pedrotti** | **Двойная гальванизированная рама** | **Топочный блок из трех видов легированной стали** |
| **S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\стандартная комплектация\Центральный шнек.jpg** | **S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\стандартная комплектация\Система смазки.jpg** | **S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\стандартная комплектация\Система безопасности.JPG** |
| **Центральный шнек из стали Hardox** | **Централизованная система смазки** | **Система безопасности** |
|  | **S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\стандартная комплектация\Вентилятор.jpg** | **S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\стандартная комплектация\Пульт управления.JPG** |
| **Принудительный очиститель от пыли и отходов с циклоном** | **Два бесшумных центробежных вентилятора 150 000 м³/ч** | **Интеллектуальная система управления** |

* Шнековый загрузочный лоток с приемным бункером увеличенного размера, подающим механизмом и защитой от попадания камней в бункер сушилки.
* Разгрузочный желоб для разгрузки зерносушилки в любую удобную сторону.
* Наружные и внутренние стенки бункера, изготовленные из нержавеющей стали Aisi 430, с перфорацией различного диаметра на выбор (без удорожания).
* Механические части высокой прочности, из стали Inox с гальваническим покрытием.
* Подшипники и опоры лучших производителей (SKF).
* Бак для горючего из огнеупорного взрывостойкого пластика.
* Система подогрева топлива.
* Панель управления Siemens системы touch screen (сенсорная панель) с программным обеспечением на русском языке.
* Независимые электрические моторы для каждой функции (на машинах с электроприводом) класса IE3 (класс энергосбережения А+).

**РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОПЦИИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C:\Documents and Settings\asmaragdov\Рабочий стол\Лардж 240.JPG** | **S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\Дополнительное оборудование\сенсорный экран.JPG** | **S:\ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ\Интернет\зерносушилки\Graindryer 2016\Дополнительное оборудование\Система смазки обр.jpg** |
| **Система аспирации** | **Сенсорная панель управления** | **Система автоматической смазки** |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ**

(стоимость при заказе с полнокомплектной машиной)

|  |  |
| --- | --- |
| Теплообменник, удорожание | 12 540 € |
| Горелка на газу, удорожание | 11 312 € |
| Система аспирации | 4 218 € |
| Гидравлическая система | ---- |
| Автоматическая смазка узлов | 2 769 € |
| Сенсорная панель управления | 1 028 € |
| Система СМС оповещения | 1 406 € |
| Влагомер | 2 266 € |
| Крыша ПВХ для защиты от дождя | 1 168 € |
| Сетка Ø 0,9 мм, удорожание | 1 956 € |
| Силос охлаждения | 28 634 € |

**КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК**

|  |
| --- |
| * **Стоимость указана с учетом монтажа, ввода в эксплуатацию и обучения персонала**
* **Условия оплаты: предоплата 10%, оплата 90% при готовности машины к отгрузке**
* **Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100%**
* **Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности**
* **Поставка осуществляется со склада г. Смоленск**
 |

**ГАРАНТИЯ И СЕРВИС**

|  |
| --- |
| **Гарантия на все модели 5 лет** |
| settings-symbol-of-a-cross-of-tools | Более 250 машин находится на обслуживании | hand-holding-up-a-wrench | 12 сервисных центров в России и Казахстане |
| settings-gears | Крупнейший в Европе склад запасных частей | 24-hour-service | Оперативный выезд на объект в течение 24 часов |
| **Лидер отрасли 2013****AT_Logo_2013_weiss_ohneDatum** | **Золотая медаль 2010****Награда (стр о компании)** | **Золотая медаль 2012****Награда (стр о компании)** | **Золотая медаль 2014****Награда (стр о компании)** |