**Почвенные фрезы для горных пород Agri-World – серия FRP-15**

****

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Модели | FPR-135.15 |
| Необходимая мощность, л.с. | 110-130 |
| рабочая ширина, мм | 1350 |
| Общая ширина, мм | 1800 |
| рабочая глубина, мм | 150 |
| ВОМ, об/мин | 540-750 |
| Вес, кг | 1850 |