
CALIFORNIA

**полуавтоматическая рассадопосадочная**

****

**CALIFORNIA** - полуавтоматическая рассадопосадочная машина, предназначенная для высадки рассады, с независимыми секциями, 6-ти чашечным распределителем рассады из ПВХ. Имеются 2 модели **CALIFORNIA**: модель **STM** со стандартной рамой и модель STDM c двойной рамой. Производительность **CALIFORNIA** составляет до 4 000 растений в час на каждую секцию.

Применение: Модель **CALIFORNIA** применяется для высадки любых типов кассетной рассады с торфяным кубиком кубической и цилиндрической формы. Эта машина предназначена высадки салата, помидоров, капусты, и т.д.



**МОДЕЛЬ STM**

**Стандартное оснащение:**

Двойная жёсткая рама шириной 2,40 м, размером 150х100 мм; По два тракторных колеса на каждой раме; Карусельный 6-ти чашечный серийный распределитель рассады на из ПВХ;

По заказу за доп. стоимость: 6-ти чашечный карусельный распределитель с вращающимся дном,

3 шестеренчатых механизма для установки желаемого шага посадки;

Регулирование глубины высадки за счёт окучивающих колёс (или полозьев по заказу за доп. стоимость); Пружина регулировки давления на грунт секции для высадки рассады;

Независимые «плавающие» свободные секции

Предохранительное устройство (сцепление) передаточного вала для каждого элемента; Один распределитель рассады для каждой секции;

Одно пластиковое сиденье для каждой секции; Защита от ветра пластиковая

Стандартные тракторные колёса (5.00 - 12, Ø550 x 130 мм) или увеличенного размера (6.5/80-15, Ø670 x 160), в зависимости от модели

независимые и регулируемые в высоту;

Производительность для одной секции / оператора -3 500-4 000 штук рассады в час; Машина соответствует нормам ЕЭС и имеет соответствующую документацию

**ВНИМАНИЕ:** В ЗАК АЗЕ НЕОБ ХОДИМО УК АЗЫ ВАТЬ Ш ИРИНУ МЕЖ ДУРЯДНОГ О РАССТОЯНИЯ, Ш ИРИНУ РАМЫ , РАБОЧУЮ КОЛЕЮ ТРАКТОРА И РАССАДОПОСАДОЧНОЙ МАШИНЫ, КОЛИЧЕСТВО ЧАШ И ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ: ЧАШЕЧНЫЙ ИЛИ С ВРАЩАЮЩИМСЯ ДНОМ).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код** | **Описание** | **ЦЕНА ЕВРО** |
| **2 РЯДА +** Заднее устр-во для поддержки рассады при высадке (**гильотина**)+ Набор для защиты от ветра + Задние прикатывающие резиновые колеса farmflex | | |
| **1010** | 2 секции с 4 колёсами (стандарт), 2 ведущих (пр) и 2 холостых (лев ) | **9.100,00** |

Стоимость указана в Евро, с НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

Срок поставки: В наличии предоплаты 100%

Условия поставки: DDP г. Краснодар

** Инновационная техника**