**Пневматическая сеялка точного высева анкерного типа**

**SFOGGIA GAMMA PLUS**

 **GAMMA PLUS** представляет новую концепцию пневматических сеялок точного высева. Сеялки этой серии отличаются гибкостью и удобством эксплуатации, выполнены из высококачественных материалов и имеют особую конструкцию, что гарантирует надежность и длительный срок службы агрегата. Обеспечивает высокий уровень точности высева семян при работе на скорости до 8-10 км/ч.

**Применение**: Сеялки **GAMMA PLUS** применяются для посева кукурузы, сои, свеклы, подсолнечника, сорго, кунжута, фасоли, гороха, хлопка и других подобных семян.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Кукуруза - Подсолнечник - Хлопок** | | | | **Свекла - Соя** | | | |
| Кол-во рядов | 4 | 6 | 8 | 12 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Ширина рамы, м | 2,55 | 4,20 | 5,90 | 9,00 | 2,55 | 2,55 | 4,20 | 5,90 |
| Ёмкость для семян, л | 120 | 180 | 240 | 360 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| Ёмкость бункера для удобрения л | 440 | 440 | 880 | 880 | 440 | 440 | 660 | 880 |
| Вес нетто, кг | 590 | 764 | 1180 | 2000 | 590 | 730 | 870 | 1230 |
| Необходимая мощность л/с | 60 | 80 | 100 | 130 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Макс. скорость км/час | 10 | | | | | | | |
| Комбинации передач | 42 | | | | | | | |

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

* Трёхточечное устройство сцепления второй категории, быстрое сцепление в 1-ой и 2-ой точке;
* Основа рамы 150х150 мм, толщиной 5 мм для рамы до 2,55 м; свыше 2,55 м - толщиной 8 мм;
* Высевающая секция имеет карданную передачу со втулкой безопасности, сигнализацией в случае поломки и возможностью исключения ряда;
* Секция с рамой параллелограммной конструкции, смонтированной на самосмазывающихся втулках;
* Рычаг для быстрой блокировки высевающей секции при транспортировке;
* Все рабочие механизмы сеялки смонтированы на шарикоподшипниках;
* Коробка передач с 42 скоростями;
* Передний лемех разгребатель комьев для каждой секции;
* Один комплект высевающих дисков;
* Объём бункера для семян 30 л. - для каждой высевающей секции;
* Механический автоматический маркер - стандартное оснащение для сеялок, имеющих до 6 высевающих секций включительно (гидравлический - по заказу, доп. стоимость), свыше 8 секций: гидравлический маркер - стандарт; оба с диском Ø310 мм, смонтированным на шарикоподшипниках;
* Трубы (для прохода воздуха и спуска удобрений) из материала с защитой от химического и солнечного воздействия;
* Тракторные колеса стандарт. (5.00 - 15 , Ø630 x 130 мм) или увеличенного размера (6.5/80-15, Ø670 x 160);
* Система освещения и дорожные знаки (для рамы размером до 3,20 м.);
* Кардан со свободным колесом;
* Машина соответствует нормам ЕЭС и имеет соответствующую документацию.

** Инновационная техника**

**Жесткая рама 4 – 5 – 6 рядов:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | N°  Рядов | Междурядье (cм) | Рама  (м) | Вес\* (кг) | Вместимость | | | **Цена**  **€** |
| Семян | Удобрения | Микро |
| **БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ** | | | | | | | | |
| L1301001 | 2 (N) | 70 - 75 | 2,0 |  | 60 | \ | \ | **7.130,00** |
| L1301002 | 4 (М) | 70 - 75 | 2,45 |  | 120 | \ | \ | **12.890,00** |
| L1301004 | 6 (М) | 45 | 2,45 |  | 180 | \ | \ | **14.820,00** |
| L1301005 | 6 (М) | 45 - 50 | 3,0 |  | 180 | \ | \ | **14.920,00** |
| **ВЕРСИЯ С МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПВХ - С АНКЕРНЫМИ СОШНИКАМИ** | | | | | | | | |
| L1301051 | 2 (N) | 70 - 75 | 2,0 |  | 60 | 1x220 | \ | **9.020,00** |
| L1301052 | 4 (М) | 70 - 75 | 2,45 |  | 120 | 2x220 | \ | **15.665,00** |
| L1301054 | 6 (М) | 45 | 2,45 |  | 180 | 2x220 | \ | **18.435,00** |
| L1301055 | 6 (М) | 45 - 50 | 3,0 |  | 180 | 2x220 | \ | **18.535,00** |
| **ВЕРСИЯ С МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ С АНКЕРНЫМИ СОШНИКАМИ** | | | | | | | | |
| L1301101 | 4 (М) | 70 - 75 | 2,45 |  | 120 | 1x800 | \ | **16.655,00** |
| L1301103 | 6 (М) | 45 | 2,45 |  | 180 | 1x800 | \ | **19.425,00** |
| L1301104 | 6 (М) | 45 - 50 | 3,0 |  | 180 | 1x800 | \ | **19.525,00** |
| **ВЕРСИЯ С МИКРОГРАНУЛЯТОРОМ** | | | | | | | | |
| L1301151 | 2 (N) | 70 - 75 | 2,0 |  | 60 | \ | 1x20 | **8.710,00** |
| L1301152 | 4 (М) | 70 - 75 | 2,45 |  | 120 | \ | 2x20 | **14.515,00** |
| L1301154 | 6 (М) | 45 | 2,45 |  | 180 | \ | 3x20 | **17.780,00** |
| L1301155 | 6 (М) | 45 - 50 | 3,0 |  | 180 | \ | 3x20 | **17.880,00** |
| **ВЕРСИЯ МИКРО + МЕХАНИЗМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПВХ С АНКЕРНЫМИ СОШНИКАМИ** | | | | | | | | |
| L1301201 | 2 (N) | 70 - 75 | 2,0 |  | 60 | 1x220 | 1x20 | **10.050,00** |
| L1301202 | 4 (М) | 70 - 75 | 2,45 |  | 120 | 2x220 | 2x20 | **16.830,00** |
| L1301204 | 6 (М) | 45 | 2,45 |  | 180 | 2x220 | 3x20 | **20.970,00** |
| L1301205 | 6 (М) | 45 - 50 | 3,0 |  | 180 | 2x220 | 3x20 | **21.070,00** |
| **ВЕРСИЯ МИКРО + МЕХАНИЗМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ С АНКЕР. СОШНИКАМИ** | | | | | | | | |
| L1301251 | 4 (М) | 70 - 75 | 2,45 |  | 120 | 1x800 | 2x20 | **17.820,00** |
| L1301253 | 6 (М) | 45 | 2,45 |  | 180 | 1x800 | 3x20 | **21.960,00** |
| L1301254 | 6 (М) | 45 - 50 | 3,0 |  | 180 | 1x800 | 3x20 | **22.060,00** |

**Жесткая рама 6 – 8 рядов:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | N°  Рядов | Междурядье (cм) | Рама  (м) | Вес\* (кг) | Вместимость | | | **Цена**  **€** |
| Семян | Удобрения | Микро |
| **БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ** | | | | | | | | |
| L1301006 | 6 (М) | 70 - 75 | 4,3 |  | 180 | \ | \ | **15.265,00** |
| L1301106 | 8 (I) | 70 - 75 | 6,0 |  | 240 | \ | \ | **21.805,00** |
| **ВЕРСИЯ С МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПВХ - АНКЕРНЫЕ СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1301056 | 6 (М) | 70 - 75 | 4,3 |  | 180 | 2x220 | \ | **18.880,00** |
| L1301057 | 8 (I) | 70 - 75 | 6,0 |  | 240 | 4x220 | \ | **26.220,00** |
| **ВЕРСИЯ С МЕХАН. ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ АНКЕР.СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1301105 | 6 (М) | 70 - 75 | 4,3 |  | 180 | 1x800 | \ | **19.870,00** |
| L1301106 | 8 (I) | 70 - 75 | 6,0 |  | 240 | 2x800 | \ | **28.200,00** |
| **ВЕРСИЯ С МИКРОГРАНУЛЯТОРОМ** | | | | | | | | |
| L1301156 | 6 (М) | 70 - 75 | 4,3 |  | 180 | \ | 3x20 | **18.225,00** |
| L1301157 | 8 (I) | 70 - 75 | 6,0 |  | 240 | \ | 4x20 | **25.255,00** |
| **ВЕРСИЯ МИКРО + МЕХАНИЗМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПВХ - АНКЕР. СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1301206 | 6 (М) | 70 - 75 | 4,3 |  | 180 | 2x220 | 3x20 | **21.415,00** |
| L1301207 | 8 (I) | 70 - 75 | 6,0 |  | 240 | 4x220 | 4x20 | **29.255,00** |
| **ВЕРСИЯ МИКРО + МЕХ. ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ АНКЕР. СОШНИК УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1301255 | 6 (М) | 70 - 75 | 4,3 |  | 180 | 1x800 | 3x20 | **22.405,00** |
| L1301256 | 8 (I) | 70 - 75 | 6,0 |  | 240 | 2x800 | 4x20 | **31.225,00** |

**Жесткая рама 8 – 12 рядов:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | N°  Рядов | Междурядье (cм) | Рама  (м) | Вес\* (кг) | Вместимость | | | **Цена**  **€** |
| Семян | Удобрения | Микро |
| **БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ** | | | | | | | | |
| L1305002 | 6 (М) | 45 | 2,45 |  | 180 | \ | \ | **19.010,00** |
| L1305003 | 6 (М) | 45 - 50 | 3,0 |  | 180 | \ | \ | **19.120,00** |
| L1305004 | 12 (I) | 45 - 50 | 6,0 |  | 360 | \ | \ | **32.810,00** |
| **ВЕРСИЯ С МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПВХ - АНКЕРНЫЕ СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1305052 | 6 (М) | 45 | 2,45 |  | 180 | 2x220 | \ | **22.430,00** |
| L1305053 | 6 (М) | 45 - 50 | 3,0 |  | 180 | 2x220 | \ | **22.540,00** |
| L1305054 | 12 (I) | 45 - 50 | 6,0 |  | 360 | 4x220 | \ | **37.860,00** |
| **ВЕРСИЯ С МЕХ. ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ АНКЕРН. СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1305101 | 6 (М) | 45 | 2,45 |  | 180 | 1x800 | \ | **23.420,00** |
| L1305102 | 6 (М) | 45 - 50 | 3,0 |  | 180 | 1x800 | \ | **23.530,00** |
| L1305103 | 12 (I) | 45 - 50 | 6,0 |  | 360 | 2x800 | \ | **39.840,00** |
| **ВЕРСИЯ С МИКРОГРАНУЛЯТОРОМ** | | | | | | | | |
| L1305152 | 6 (М) | 45 | 2,45 |  | 180 | \ | 3x20 | **22.155,00** |
| L1305153 | 6 (М) | 45 - 50 | 3,0 |  | 180 | \ | 3x20 | **22.265,00** |
| L1305154 | 12 (I) | 45 - 50 | 6,0 |  | 360 | \ | 6x20 | **37.670,00** |
| **ВЕРСИЯ МИКРО + МЕХАНИЗМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПВХ - АНКЕР. СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1305202 | 6 (М) | 45 | 2,45 |  | 180 | 2x220 | 3x20 | **24.980,00** |
| L1305203 | 6 (М) | 45 - 50 | 3,0 |  | 180 | 2x220 | 3x20 | **25.090,00** |
| L1305204 | 12 (I) | 45 - 50 | 6,0 |  | 360 | 4x220 | 6x20 | **42.735,00** |
| **ВЕРСИЯ МИКРО + МЕХ. ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ - АНКЕР. СОШНИК УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1305201 | 6 (М) | 45 | 2,45 |  | 180 | 1x800 | 3x20 | **25.970,00** |
| L1305202 | 6 (М) | 45 - 50 | 3,0 |  | 180 | 1x800 | 3x20 | **26.080,00** |
| L1305203 | 12 (I) | 45 - 50 | 6,0 |  | 360 | 2x800 | 6x20 | **44.715,00** |

(N) = БЕЗ МАРКЕРА

(М) = МЕХАНИЧЕСКИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МАРКЕР

(I) = ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МАРКЕР

**Жесткая рама 12 – 18 рядов:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | N°  Рядов | Междурядье (cм) | Рама  (м) | Вес\* (кг) | Вместимость | | | **Цена**  **€** |
| Семян | Удобрения | Микро |
| **БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ** | | | | | | | | |
| L1302001 | 12 | 70 - 75 | 9,5 |  | 360 | \ | \ | **29.945,00** |
| L1306001 | 18 | 45 - 50 | 9,5 |  | 540 | \ | \ | **47.020,00** |
| **ВЕРСИЯ С МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПВХ - АНКЕРНЫЕ СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1302053 | 12 | 70 - 75 | 9,5 |  | 360 | 4x220 | \ | **37.535,00** |
| L1302051 | 12 | 70 - 75 | 9,5 |  | 360 | 6x220 | \ | **38.615,00** |
| L1302052 | 18 | 45 - 50 | 9,5 |  | 540 | 6x220 | \ | **57.225,00** |
| **ВЕРСИЯ С МЕХ. ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ - АНКЕР. СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1302101 | 12 | 70 - 75 | 9,5 |  | 360 | 3x800 | \ | **41.585,00** |
| L1302102 | 18 | 45 - 50 | 9,5 |  | 540 | 3x800 | \ | **60.195,00** |
| **ВЕРСИЯ С МИКРОГРАНУЛЯТОРОМ** | | | | | | | | |
| L1302151 | 12 | 70 - 75 | 9,5 |  | 360 | \ | 6x20 | **34.775,00** |
| L1302152 | 18 | 45 - 50 | 9,5 |  | 540 | \ | 9x20 | **55.210,00** |
| **ВЕРСИЯ МИКРО + МЕХАНИЗМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПВХ - АНКЕР. СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1302203 | 12 | 70 - 75 | 9,5 |  | 360 | 4x220 | 6x20 | **42.365,00** |
| L1302201 | 12 | 70 - 75 | 9,5 |  | 360 | 6x220 | 6x20 | **43.445,00** |
| L1302202 | 18 | 45 - 50 | 9,5 |  | 540 | 6x220 | 9x20 | **63.735,00** |
| **ВЕРСИЯ МИКРО + МЕХАНИЗМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ - АНКЕРНЫЕ СОШНИКИ** | | | | | | | | |
| L1302251 | 12 | 70 - 75 | 9,5 |  | 360 | 3x800 | 6x20 | **46.415,00** |
| L1302252 | 18 | 45 - 50 | 9,5 |  | 540 | 3x800 | 9x20 | **66.705,00** |

**Основные опции\*:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Описание** | **Цена €** |
| м | | | |
| **МОНИТОР КОНТРОЛЬ ПОСЕВА И СЧЕТЧИК ГЕКТАР СЕРИИ “МEDIUМ” (МCK 12000NG)** | | | |
| Контроль посева; Возможность контроля шага ск. семян в мин; Счетчик засеянных гектар (полный или частичный); Скорость продвижения; Плотность посева семян на га; Дистанция средняя семян; Контроль спрея л/на гектар (опция); Звуковое сообщение об ошибках с обозначением на дисплее; Питание 12V. (Гарантия12 месяцев) | | | |
|  | G1306P048 | Монитор “Мediuм” 4 ряда | **1.940,00** |
| G1306P049 | Монитор “Мediuм” 5 рядов | **2.070,00** |
| G1306P050 | Монитор “Мediuм” 6 рядов | **2.220,00** |
| G1306P051 | Монитор “Мediuм” 7 рядов | **2.430,00** |
| G1306P052 | Монитор “Мediuм” 8 рядов | **2.580,00** |
| G1306P053 | Монитор “Мediuм” 9 рядов | **2.750,00** |
| G1306P054 | Монитор “Мediuм” 12 рядов | **3.200,00** |
|  | | | |
| **МОНИТОР КОНТРОЛЬ ПОСЕВА И СЧЕТЧИК ГЕКТАР СЕРИИ “BASIC” (МCK 1200)** | | | |
| Контроль посева; Возможность контроля шага ск. семян в мин; Счетчик засеянных гектар (полный или частичный); Звуковое сообщение об ошибках с обозначением на дисплее; Питание 12V. (Гарантия12 месяцев) | | | |
|  | G1306P055 | Монитор “Basic” 4 ряда | **1.340,00** |
| G1306P056 | Монитор “Basic” 5 рядов | **1.500,00** |
| G1306P057 | Монитор “Basic” 6 рядов | **1.650,00** |
| G1306P058 | Монитор “Basic” 7 рядов | **1.845,00** |
| G1306P059 | Монитор “Basic” 8 рядов | **1.995,00** |
| G1306P060 | Монитор “Basic” 9 рядов | **2.150,00** |
| G1306P061 | Монитор “Basic” 12 рядов | **2.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | | | |  |  | | | |
| Гидрав. Трансп. Тележка для  приподнятия машины с 2 колесами 7.50-  16 + дышло  + двойной кардан для машины на 4 и 6  рядов | | | | Тележка мануальная для буксировки не встроенная | | | | Гидравлическая транспортная тележка для 12 рядов на 70-75 см и  18 рядов на 45 см для рамы на 9500 | | | |
| Код | G1328001 | € | **2.910,00** | Код | G2128009 | € | **6.015,00** |
| Код | G2127KT001 | € | **8.200,00** |  | | | | | | | | | |
| Гидрав. Трансп. Тележка для  приподнятия машины с 4 колесами 7.50-  16 + дышло + двойной кардан для  машины 8 и 12 рядов | | | |
| Код | G2127K002 | € | **11.450,00** |

**Основные высевающие диски \***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КУЛЬТУРА** | **N°**  **Отверст** | **Ø**  **Отверст** |  | **Код** | **€** |
| КУКУРУЗА | 26 | 4,5 |  | 01306065.0003 | **39,00** |
| КУКУРУЗА | 26 | 4,75 |  | 01306065.0004 | **39,00** |
| КУКУРУЗА | 26 | 5,0 |  | 01306065.0005 | **39,00** |
| КУКУРУЗА (крупные семена) | 26 | 5,5 |  | 01306065.0006 | **39,00** |
| ПОДСОЛНЕЧНИК | 26 | 2,5 |  | 01306007.0001 | **39,00** |
| СОЯ | 70 | 4,25 | Без лопаток | 01306007.0062 | **39,00** |
| РАПС | 101 | 1,1 | Без лопаток | 01306007.0064 | **69,00** |
| СВЕКЛА | 52 | 2,1 | Без лопаток | 01306007.0056 | **39,00** |
| СВЕКЛА | 36 | 2,1 | Без лопаток | 01306007.0055 | **39,00** |
| СОРГО | 52 | 2,1 |  | 01306007.0006 | **39,00** |
| СТРУЧКОВАЯ ФАСОЛЬ | 36 | 3,5 |  | 01306007.0005 | **39,00** |
| ГОРОХ-ФАСОЛЬ-БОБЫ | 52 | 4,5 |  | 01306007.0021 | **39,00** |
| БОБЫ | 36 | 5,0 |  | 01306007.0081 | **39,00** |
| АРАХИС | 36 | 5,5 |  | 01306007.0017 | **39,00** |
| КУНЖУТ | 52 | 1,1 |  | 01306007.0019 | **72,00** |
| ХЛОПОК | 70 | 3,5 |  | 01306007.0007 | **72,00** |
| ТОМАТЫ-ФЕНХЕЛЬ | 70 | 1,1 |  | 01306007.0025 | **72,00** |
| РЕПА-РЕДИС | 70 | 0,5 |  | 01306007.0039 | **72,00** |
| АРБУЗ | 20 | 2,1 |  | 01306007.0040 | **72,00** |
| САЛАТ-ЦИКОРИЙ | 70 | 0,8 |  | 01306007.0048 | **70,00** |
| ВЫС. ДИСК БЕЗ ОТВЕРСТИЙ | \ | \ |  | 01306007.0037 | **30,00** |
| ВЫС. ДИСК ИНДИВ. ЗАКАЗ | \ | \ |  | \ | **72,00** |

**\* Данная цена действительна только при комплектации товара.**

**Коммерческие условия**

|  |
| --- |
| **Стоимость указана в Евро, с НДС 18%. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.**  **В стоимость включены монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования, обучение персонала.**  **Гарантия на оборудование: 12 месяцев**  **Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты 20%**  **Условия поставки: DDP г. Ярославль** |