
ITALA


**рассадопосадочная машина**



**ITALA** рассадо посадочные машины идеальны для высадки как черенков, так рассады, с кассетами кубической формы. Имеются различные модели серии **ITALA**: стандартные с распределителем рассады на 10 или 15 захватов башенной формы; модель **STAR** с распределителем звездообразной формы на 14 захватов. Разница между этими моделями заключается в том, что модель **STAR** позволяет производить высадку с более короткими интервалами вдоль ряда.

Кроме этого модели могут быть произведены в следующих вариантах: **STM** и **STDM.** Модель **STM** - с одной основой рамы, тракторными приводными колёсами; мод. **STDM** - с двойной рамой и тракторными приводными колёсами. Рассадопосадочные машины **ITALA** высаживают до 1500 растений/час/на каждую секцию.

**Применение:** **ITALA** применяется для высадки всех рассад без кассет с голыми конями или с кассетами цилиндрической или конусной формы, пирамидальной формы, и кубической формы. Эта машина рекомендуется для высадки рассады, например салата, помидоров, капусты и т.д. Кроме этого она может применяться для посадки мелкого или разрезанного картофеля, небольших кустарников, азалий, винограда и других растений, размер которых не превышает 35 cм.



**МОДЕЛЬ STM**

**ПРИВОД СЕКЦИЙ ЧЕРЕЗ ТРАКТОРНЫЕ КОЛЁСА**

**Стандартное оснащение:**

Жёсткая рама размером 150х100; Трёхточечное устройство сцепления второй категории ;

Распределитель рассады башенной формы на 10 захватов (по заказу за доп. стоимость: модель на 15 захватов или модель

Star- 14 захватов);

Привод секций посредством тракторных колес; Тракторные колеса стандартные 5.00-12 (550х130) или увеличенного размера 6.5/80-15 (670х160) в зависимости от модели регулируемые в высоту и не зависимые друг от друга;

Производительность одной секции / оператора -1500-2000 штук рассады в час для модели с 10 захватами, и 2000-2500 штук рассады в час для модели с 15 захватами;

Машина соответствует нормам ЕЭС и имеет соответствующую документацию

**ВНИМАНИЕ:** В ЗАК АЗЕ НЕОБ ХОДИМО УК АЗЫ ВАТЬ Ш ИРИНУ МЕЖ ДУРЯДНОГ О РАССТОЯНИЯ, Ш ИРИНУ РАМЫ , РАБОЧУЮ КОЛЕЮ ТРАКТОРА И РАССАДОПОСАДОЧНОЙ МАШИНЫ И ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ РАССАДЫ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код** | **Описание** | **ЦЕНА ЕВРО** |
| **1 ряд** | | |
| **1220** | 1 секция с 2 колёсами (станд), 1 ведущее (пр) и 1 холостое (лев) | **4.200,00** |
| **2 ряда** | | |
| **1221** | 2 секции с 2 колёсами (станд), 1 ведущее (пр) и 1 холостое (лев) | **6.150,00** |
| **3 ряда** | | |
| **1222** | 3 секции с 2 колёсами (станд), оба ведущие | **8.000,00** |
| **4 ряда** | | |
| **1223** | 4 секции с 2 колёсами (ув. размера), оба ведущие, укр. рама | **10.190,00** |
| **5 рядов** | | |
| **1224** | 5 секций с 2 колёсами (ув. размера), оба ведущие, укр. рама | **12.190,00** |
| **6 рядов** | | |
| **1225** | 6 секции с 2 колёсами (ув. размера), оба ведущие, укр. рама | **14.350,00** |
| **ДРУГИЕ МОДЕЛИ В СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ** | | |

**МОДЕЛЬ STDM**

**ДВОЙНАЯ РАМА, ПРИВОД СЕКЦИЙ ПОСРЕДСТВОМ ТРАКТОРНЫХ КОЛЁС**

**Стандартное оснащение:**

Кроме указанных для модели STM: Двойная жёсткая рама шириной 2,40 м, размером 150х100 мм; Два тракторных колеса на каждой раме

**ВНИМАНИЕ:** В ЗАК АЗЕ НЕОБ ХОДИМО УК АЗЫ ВАТЬ Ш ИРИНУ МЕЖ ДУРЯДНОГ О РАССТОЯНИЯ, Ш ИРИНУ РАМЫ , РАБОЧУЮ КОЛЕЮ ТРАКТОРА И РАССАДОПОСАДОЧНОЙ МАШИНЫ И ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ РАССАДЫ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код** | **Описание** | **ЦЕНА ЕВРО** |
| **2 ряда** | | |
| **1230** | 2 секции с 4 колёсами (стандарт),2 ведущих (пр) и 2 холостых (лев) | **8.000,00** |
| **3 ряда** | | |
| **1231** | 3 секции с 4 колёсами (стандарт),2 ведущих (пр) и 2 холостых (лев) | **10.180,00** |
| **4 ряда** | | |
| **1232** | 4 секции с 4 колёсами (стандарт),2 ведущих (пр) и 2 холостых (лев),  укрепленная рама | **12.260,00** |
| **5 рядов** | | |
| **1233** | 5 секций с 4 колёсами (стандарт), 2 ведущих на передней раме (с 3 элементами), 1 ведущее и 1 холостое на задней раме, укреп. рама | **14.400,00** |
| **6 рядов** | | |
| **1234** | 6 секций с 4 колёсами (стандарт), все ведущие, укреплённая рама | **17.510,00** |
| **7 рядов** | | |
| **1235** | 7 секций с 4 колёсами (стандарт), все ведущие, укреплённая рама | **19.640,00** |
| **ДРУГИЕ МОДЕЛИ В СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ** | | |

**- МОДЕЛЬ SPECIAL -**

**СЕКЦИЯ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ НА 15 ЗАХВАТОВ - ДЛЯ МОДЕЛЕЙ STM-STDM-ST-STD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код** | **Описание** | **ЦЕНА ЕВРО** |
| **1415** | Спец. распределитель “Special” в форме башни, цепь на 15  захватов для дистанции 15÷52cм  Доп. ст-ть на каждую секцию | **138,00** |

**- МОДЕЛЬ STAR -**

**СЕКЦИЯ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ НА 14 ЗАХВАТОВ - ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ STM-STDM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **PREZZO EURO** |
| **1419** | Распределитель в форме звезды “Star” на 14 захватов (дистанции в  ряду от 9÷60cм)  Уменьшение ст-ти за каждую секцию | **344,00** |

Стоимость указана в Евро, с НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты 30%

Условия поставки: DDP г. Смоленск

** Инновационная техника**

**- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ITALA -**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код** | **Описание** | **ЦЕНА ЕВРО** |
| **1415** | Спец. распределитель на 15 захватов для интервалов от 15 до 52 см, доп. для каждой секции | **138,00** |
| **1416** | Шипы для металл.окучивающих колёс (16шт)-доп.для каждой секции | **117,00** |
| **1417** | Задние окучники, формирующие борозду для орошения почвы | **117,00** |
| **1419** | Распр-ль рассады в форме звезды Star, 14 захватов (интервал между рассадой от 9 до 60 см), уменьшение стоимости за секцию | **344,00** |
| **1458** | Задние прикатывающие резиновые колеса farmflex, d=400 мм (ширина 80  мм, междурядье мин. 37 см или ширина 60 мм и мин. междурядье 35 см)-  доп. для каждой секции \* | **281,00** |

\* = при междурядьях менее 45 cм необходимо монтировать смещённые сидения или скамью

**- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ -**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **PREZZO EURO** |
| **1430** | Разметочные устройства для ряда (стоимость двух ) | **357,00** |
| **1431** | Ручной маркер и рычаг | **586,00** |
| **1432** | Гидравлический маркер | **1.483,00** |
| **1486** | Гидравлический маркер для гидравлически складной рамы | **2.697,00** |
| **1434** | Дополнительное пластиковое сиденье с креплением | **115,00** |
| **1435** | Мягкое сиденье (дополата) | **85,00** |
| **1433** | Лемех разгребатель комьев - допольно для каждого ряда | **129,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1460** | Коробка привода передачи перед. тракт. колес на раме (за колесо) | **681,00** |
| **1436** | Комплект для установки доп. ведущего колеса | **127,00** |
| **1437** | Тракторные колёса регулируемые гидравлически (стоимость двух) | **1.402,00** |
| **1452** | 2 тракторных колеса увеличенного размера (дополнительно) | **452,00** |
| **1453** | Пара тракторных колёс с передачей, ручной регулировкой высоты,  доплата за увеличен.колёса или по коду 1452 | **910,00** |
| **1454** | Пара тракторных колёс с передачей, гидравлической регулировкой  высоты, доплата за увеличен.колёса или по коду 1452 | **1.401,00** |
| **1455** | Передний резиновый каток с коробкой передачи, до 2,5 м | **5.170,00** |
|  | | |
| **1438** | Устройство для полива «краник» -дополн.для каждого ряда | **313,00** |
| **1439** | Резервуар ёмкостью 200 л. с рамой | **818,00** |
| **1440** | Резервуар ёмкостью 300 л. с рамой | **889,00** |
| **1441** | Дополнительный кран для дополнительного резервуара | **55,00** |
| **1442** | Вращающаяся карусель для рассады (для 4 кассет)+ крепление | **226,00** |
| **1443** | Дополнит. ящик для рассады + крепление | **123,00** |
| **1456** | Доп. подставка для кассет в форме башни (для 6 кассет) зафиксирована на раме | **226,00** |
| **1445** | Доп. подставка (leggio) 2-уровневая ширина 104 или 124 см (дополнительно) | **389,00** |
| **1444** | Доп. подставка (leggio) 2-уровневая ширина 208 или 248 см (дополнительно) | **1212,00** |
| **1457** | Большая автономная подставка для кассет фиксирована на раме(макс  2,5м),сиденья или скамья с задней стороны машины | **1.576,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1458** | Трехточечное устройство пониженное | **1.136,00** |
| **1459** | Kомплект двойной рамы для продвиж. трехточечного устройства | **671,00** |
| **1446** | Рама от 2,00 до 3,00 м дополнительно | **121,00** |
| **1447** | Рама от 3,00 до 4,00 м дополнительно | **203,00** |
| **1448** | Рама телескопическая ручная, дополнительно | **1.261,00** |
| **1449** | Рама телескопическая гидравлическая, дополнительно | **2.883,00** |
| **1450** | Укрепленная рама (внешнее укрепление), дополнительно | **907,00** |
| **1451** | Гидравлически складная рама без маркера, дополнительно | **7.006,00** |

**- МИКРОГРАНУЛЯТОР -**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код** | **Описание** | **ЦЕНА ЕВРО** |
| **1500** | 1-ряд, 1 пластиковый бункер на 10 л | **1.031,00** |
| **1501** | 2-ряда, 1 пластиковый бункер на 20 л | **1.312,00** |
| **1508** | 2-ряда, 1 пластиковый бункер на 10 л | **1.384,00** |
| **1502** | 3-ряда, 1 пластиковый бункер на 20 л + 1 бункер на 10 л | **2.035,00** |
| **1509** | 3-ряда, 1 пластиковый бункер на 10 л | **2.109,00** |
| **1503** | 4-ряда, 2 пластиковых бункера на 20 л | **2.284,00** |
| **1510** | 4-ряда, 2 пластиковых бункера на 10 л | **2.429,00** |
| **1504** | 5-рядов, 2 пластиковых бункера на 20 л + 1 бункер на 10 л | **3.008,00** |
| **1511** | 5-рядов, 5 пластиковых бункера на 10 л | **3.153,00** |
| **1505** | 6-рядов, 3 пластиковых бункера на 20 л | **3.255,00** |
| **1512** | 6-рядов, 6 пластиковых бункера на 10 л | **3.472,00** |
| **1506** | Передача эл. мотора 12 V-один на каждую кассету (дополнительно) | **244,00** |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Цепная передача стандарт, объемные распределители; по заказу за доп. стоимость передача электромотором.

**NOTA:** Возможность установления ящика микрогранулятора сзади секций California и Florida; цена останется неизменной, также как при установлении на раму машины.

**- Механизм для удобрения -**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код** | **Описание** | **ЦЕНА ЕВРО** |
| **1510** | 1– ряд, 1 бункер из нерж. стали на 135 л | **1.287,00** |
| **1511** | 2- ряда, 1 бункер из нерж. стали на 135 л | **1.534,00** |
| **1512** | 3- ряда, 1 бункер из нерж. стали на 135 л | **1.770,00** |
| **1513** | 4- ряда, 2 бункера из нерж. стали на 135 л | **2.516,00** |
| **1514** | 5- рядов, 2 бункера из нерж. стали на 135 л | **2.761,00** |
| **1515** | 6- рядов, 2 бункера из нерж. стали на 135 л | **3.009,00** |
| **1516** | 6- рядов, 3 бункера из нерж. стали на 135 л | **3.890,00** |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Цепная передача стандарт, объемные распределители; по заказу за доп. стоимость передача электромотором проконтролировать возможность изготовления.