**Пневматическая дисковая сеялка точного высева**

**SFOGGIA SIGMA 5**

**SIGMA 5** - пневматическая сеялка точного высева. Предназначена для высева семян как в обработанную, так и в необработанную почву. Прочная конструкция сеялки, удобство и гибкость эксплуатации, а также соблюдение всех параметров посева позволяют использовать сеялку на скорости 10- 12 км/ч. Двойные дисковые сошники и специальные боковые колеса каждой высевающей секции гарантируют постоянную глубину заделки семян даже при изменяющихся характере и структуре почвы.

**Применение**: сеялки SIGMA 5 применяются для посева кукурузы, сои, свеклы, подсолнечника, сорго, кунжута, фасоли, гороха, хлопка, и других видов подобных семян.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Кукуруза - Подсолнечник - Хлопок** | | | | **Свекла - Соя** | | | |
| Количество рядов | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Ширина рамы, м | 1,50 | 2,60 | 4,20 | 5,90 | 2,60 | 4,20 | 5,90 | 5,90 |
| Ёмкость семян, л | 60\100 | 120/200 | 180/300 | 240/400 | 120/200 | 180/300 | 240/400 | 360/600 |
| Ёмк. удобрений, л | 220 | 440 | 440 | 880 | 440 | 440 | 880 | 880 |
| Вес нетто, кг | 700 | 1000 | 1200 | 1600 | 1000 | 1200 | 1600 | 2100 |
| Необх.мощность, лс | 40 | 70 | 80/90 | 110/120 | 70 | 80/90 | 110/120 | 140/150 |
| Макс. скорость, км/ч | 10/12 | | | | | | | |
| Комбинации передач | 42 | | | | | | | |
| Междурядье | от 38 см до 85 cм | | | | | | | |

**СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

* Трёхточечное устройство сцепления второй категории, быстрое сцепление;
* Основа рамы 150х150 мм толщиной 5 мм до 2,5 м, для рам длиной более 2,55 м с толщиной 8 мм;
* Карданная передача со втулкой безопасности, сигнализацией и возможностью исключения ряда или по выбору двойная цепная передача со втулкой безопасности;
* Секция с рамой параллелограммной конструкции на самосмазывающихся металлических втулках;
* Рычаг для быстрой блокировки высевающей секции при транспортировке;
* Все рабочие механизмы сеялки смонтированы на шарикоподшипниках;
* Коробка передач с 42 скоростями;
* Один комплект высевающих дисков;
* Объём бункера для семян 30 л. (или 50л) для каждой высевающей секции;
* Секция укомплектована: передний лемех разгребатель комьев, 2 диска сошника Ø 375 мм, 2 боковых колеса Farmflex Ø 400 x 115 или Ø 400 x 60 для узких междурядных расстояний, задние прикатывающие катки V-образной формы резиновые Farmflex (Ø320 x 50 мм или Ø320 x 30 мм);
* Быстрое регулирование глубины высева семян (с помощью рычага);
* Быстрое регулирование нагрузки колёс (с помощью рычага);
* Гидравлический маркер с диском Ø310мм, смонтированным на шарикоподшипниках;
* Трубы (для прохода воздуха и удобрений) из материала с защитой от химического и солнечного воздействия;
* Тракторные колеса стандарт. (5.00 - 15 , Ø630 x 130 мм) или увеличенного размера (6.5/80-15, Ø670 x 160), в зависимости от модели;
* Система освещения и дорожные знаки (для рамы размером до 3,20 м.);
* Кардан со свободным колесом;
* - Машина соответствует нормам ЕЭС и имеет соответствующую документацию.

** Инновационная техника**

**Жесткая рама 2 – 4 – 5 – 6 рядов (навесная сеялка)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | N°  рядов | Междурядье (см) | РАМЫ  (м) | Вес\* (кг) | Вместимость | | | **Цена**  **€** |
| Семян | Удобрения | Микро |
| **БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ** | | | | | | | | |
| L1201001 | 2 | 70 - 75 | 2,0 |  | 60/100 | \ | \ | **11.910,00** |
| L1201002 | 4 \*\* | 70 - 74 - 75 | 2,45 |  | 120/200 | \ | \ | **17.070,00** |
| L1201003 | 5 | 70 - 75 | 3,5 |  | 150/250 | \ | \ | **19.640,00** |
| L1201004 | 6 \*\*\* | 44 - 45 | 2,45 |  | 180/300 | \ | \ | **22.350,00** |
| L1201005 | 6 | 45 - 50 | 3,0 |  | 180/300 | \ | \ | **22.450,00** |
| **ВЕРСИЯ С МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПВХ - ДИСКОВЫЕ СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1201051 | 2 | 70 - 75 | 2,0 |  | 60/100 | 1x220 | \ | **14.400,00** |
| L1201052 | 4 \*\* | 70 - 74 - 75 | 2,45 |  | 120/200 | 2x220 | \ | **20.935,00** |
| L1201053 | 5 | 70 - 75 | 3,5 |  | 150/250 | 2x220 | \ | **24.385,00** |
| L1201054 | 6 \*\*\* | 44 - 45 | 2,45 |  | 180/300 | 2x220 | \ | **27.965,00** |
| L1201055 | 6 | 45 - 50 | 3,0 |  | 180/300 | 2x220 | \ | **28.065,00** |
| **ВЕРСИЯ С МЕХ. ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ - ДИСКОВЫЕ СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1201101 | 4 \*\* | 70 - 74 - 75 | 2,45 |  | 120/200 | 1x800 | \ | **21.925,00** |
| L1201102 | 5 | 70 - 75 | 3,5 |  | 150/250 | 1x800 | \ | **25.375,00** |
| L1201103 | 6 \*\*\* | 44 - 45 | 2,45 |  | 180/300 | 1x800 | \ | **28.960,00** |
| L1201104 | 6 | 45 - 50 | 3,0 |  | 180/300 | 1x800 | \ | **29.060,00** |
| **ВЕРСИЯ С МИКРОГРАНУЛЯТОРОМ** | | | | | | | | |
| L1201151 | 2 | 70 - 75 | 2,0 |  | 60/100 | \ | 1x20 | **13.345,00** |
| L1201152 | 4 \*\* | 70 - 74 - 75 | 2,45 |  | 120/200 | \ | 2x20 | **18.085,00** |
| L1201153 | 5 | 70 - 75 | 3,5 |  | 150/250 | \ | 2x20+1x10 | **22.065,00** |
| L1201154 | 6 \*\*\* | 44 - 45 | 2,45 |  | 180 | \ | 3x20 | **23.750,00** |
| L1201155 | 6 | 45 - 50 | 3,0 |  | 180 | \ | 3x20 | **23.850,00** |
| **ВЕРСИЯ МИКРО + МЕХ. ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПВХ - ДИСКОВЫЕ СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1201201 | 2 | 70 - 75 | 2,0 |  | 60/100 | 1x220 | 1x20 | **15.350,00** |
| L1201202 | 4 \*\* | 70 - 74 - 75 | 2,45 |  | 120/200 | 2x220 | 2x20 | **22.610,00** |
| L1201203 | 5 | 70 - 75 | 3,5 |  | 150/250 | 2x220 | 2x20+1x10 | **26.935,00** |
| L1201204 | 6 \*\*\* | 44 - 45 | 2,45 |  | 180 | 2x220 | 3x20 | **30.380,00** |
| L1201205 | 6 | 45 - 50 | 3,0 |  | 180 | 2x220 | 3x20 | **30.480,00** |
| **ВЕРСИЯ МИКРО + МЕХ. ДЛЯ УДОБР. ИЗ НЕРЖ. - ДИСКОВЫЕ СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1201251 | 4 \*\* | 70 - 74 - 75 | 2,45 |  | 120/200 | 1x800 | 2x20 | **23.600,00** |
| L1201252 | 5 | 70 - 75 | 3,5 |  | 150/250 | 1x800 | 2x20+1x10 | **27.925,00** |
| L1201253 | 6 \*\*\* | 44 - 45 | 2,45 |  | 180 | 1x800 | 3x20 | **31.370,00** |
| L1201254 | 6 | 45 - 50 | 3,0 |  | 180 | 1x800 | 3x20 | **31.470,00** |

**Жесткая рама 6 – 8 – 12 рядов (навесная/прицепная сеялка)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | N°  Рядов | Междурядье (cм) | Рама  (м) | Вес\* (кг) | Вместимость | | | **Цена**  **€** |
| Семян | Удобрения | Микро |
| **БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ** | | | | | | | | |
| L1201006 | 6 | 70 - 75 | 4,3 |  | 180/300 | \ | \ | **22.895,00** |
| L1201007 | 8 | 70 - 75 | 6,0 |  | 240/400 | \ | \ | **27.880,00** |
| L1201008 | 12 | 45 - 50 | 6,0 |  | 360/600 | \ | \ | **36.530,00** |
| **ВЕРСИЯ С МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПВХ - ДИСКОВЫЕ СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1201056 | 6 | 70 - 75 | 4,3 |  | 180/300 | 2x220 | \ | **28.570,00** |
| L1201057 | 8 | 70 - 75 | 6,0 |  | 240/400 | 4x220 | \ | **35.725,00** |
| L1201058 | 12 | 45 - 50 | 6,0 |  | 360/600 | 4x220 | \ | **46.185,00** |
| **ВЕРСИЯ С МЕХ. ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ ДИСКОВЫЕ СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1201105 | 6 | 70 - 75 | 4,3 |  | 180/300 | 1x800 | \ | **29.560,00** |
| L1201106 | 8 | 70 - 75 | 6,0 |  | 240/400 | 2x800 | \ | **37.705,00** |
| L1201107 | 12 | 45 - 50 | 6,0 |  | 360/600 | 2x800 | \ | **48.165,00** |
| **ВЕРСИЯ С МИКРОГРАНУЛЯТОРОМ** | | | | | | | | |
| L1201156 | 6 | 70 - 75 | 4,3 |  | 180/300 | \ | 3x20 | **25.745,00** |
| L1201157 | 8 | 70 - 75 | 6,0 |  | 240/400 | \ | 4x20 | **30.910,00** |
| L1201158 | 12 | 45 - 50 | 6,0 |  | 360/600 | \ | 6x20 | **40.405,00** |
| **ВЕРСИЯ МИКРО + МЕХ. ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПВХ - ДИСКОВЫЕ СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1201206 | 6 | 70 - 75 | 4,3 |  | 180/300 | 2x220 | 3x20 | **31.040,00** |
| L1201207 | 8 | 70 - 75 | 6,0 |  | 240/400 | 4x220 | 4x20 | **38.760,00** |
| L1201208 | 12 | 45 - 50 | 6,0 |  | 360/600 | 4x220 | 6x20 | **50.040,00** |
|  | | | | | | | | |
| **ВЕРСИЯ МИКРО + МЕХ. ДЛЯ УДОБР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ ДИСКОВЫЕ СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1201255 | 6 | 70 - 75 | 4,3 |  | 180/300 | 1x800 | 3x20 | **32.030,00** |
| L1201256 | 8 | 70 - 75 | 6,0 |  | 240/400 | 2x800 | 4x20 | **40.740,00** |
| L1201257 | 12 | 45 - 50 | 6,0 |  | 360/600 | 2x800 | 6x20 | **52.020,00** |
| **Доплата за прицепную сеялку 10 400,00 Евро** | | | | | | | | |

**Жесткая рама 12 – 18 рядов (навесная/прицепная сеялка)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | N°  Рядов | Междурядье (cм) | Рама  (м) | Вес\* (кг) | Вместимость | | | **Цена**  **€** |
| Семян | Удобрения | Микро |
| **БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ** | | | | | | | | |
| L1202001 | 12 | 70 - 75 | 9,5 |  | 360/600 | \ | \ | **43.420,00** |
| L1202002 | 18 | 45 - 50 | 9,5 |  | 540/900 | \ | \ | **56.240,00** |
|  | | | | | | | | |
| **ВЕРСИЯ С МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПВХ - ДИСКОВЫЕ СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1202051 | 12 | 70 - 75 | 9,5 |  | 360/600 | 6x220 | \ | **54.375,00** |
| L1202052 | 18 | 45 - 50 | 9,5 |  | 540/900 | 6x220 | \ | **72.620,00** |
|  | | | | | | | | |
| **ВЕРСИЯ С МЕХ. ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ ДИСКОВЫЕ СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1202101 | 12 | 70 - 75 | 9,5 |  | 360/60 | 3x800 | \ | **57.345,00** |
| L1202102 | 18 | 45 - 50 | 9,5 |  | 540/90 | 3x800 | \ | **75.590,00** |
|  | | | | | | | | |
| **ВЕРСИЯ С МИКРОГРАНУЛЯТОРОМ** | | | | | | | | |
| L1202151 | 12 | 70 - 75 | 9,5 |  | 360/600 | \ | 6x20 | **47.490,00** |
| L1202152 | 18 | 45 - 50 | 9,5 |  | 540/900 | \ | 9x20 | **64.040,00** |
|  | | | | | | | | |
| **ВЕРСИЯ МИКРО + МЕХ. ДЛЯ УДОБРЕНИЯ ПВХ - ДИСКОВЫЕ СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1202201 | 12 | 70 - 75 | 9,5 |  | 360/600 | 6x220 | 6x20 | **58.420,00** |
| L1202202 | 18 | 45 - 50 | 9,5 |  | 540/900 | 6x220 | 9x20 | **78.820,00** |
|  | | | | | | | | |
| **ВЕРСИЯ С МЕХ. ДЛЯ УДОБР. ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ ДИСКОВЫЕ СОШНИКИ ДЛЯ УДОБРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| L1202251 | 12 | 70 - 75 | 9,5 |  | 360/600 | 3x800 | 6x20 | **61.390,00** |
| L1202252 | 18 | 45 - 50 | 9,5 |  | 540/900 | 3x800 | 9x20 | **81.790,00** |
| **Доплата за прицепную сеялку 10 400,00 Евро** | | | | | | | | |

**Основные опции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Описание** | **Цена €** |
| м | | | |
| **МОНИТОР КОНТРОЛЬ ПОСЕВА И СЧЕТЧИК ГЕКТАР СЕРИИ “МEDIUМ” (МCK 12000NG)** | | | |
| Контроль посева; Возможность контроля шага ск. семян в мин; Счетчик засеянных гектар (полный или частичный); Скорость продвижения; Плотность посева семян на гектар; Дистанция средняя семян; Контроль спрея л/на гектар (опция); Звуковое сообщение об ошибках с обозначением на дисплее; Питание 12V. (Гарантия12 месяцев) | | | |
|  | G1206P048 | Монитор “Мediuм” 4 ряда | **1.940,00** |
| G1206P049 | Монитор “Мediuм” 5 рядов | **2.070,00** |
| G1206P050 | Монитор “Мediuм” 6 рядов | **2.220,00** |
| G1206P051 | Монитор “Мediuм” 7 рядов | **2.430,00** |
| G1206P052 | Монитор “Мediuм” 8 рядов | **2.580,00** |
| G1206P053 | Монитор “Мediuм” 9 рядов | **2.750,00** |
| G1206P054 | Монитор “Мediuм” 12 рядов | **3.200,00** |
|  | | | |
| **МОНИТОР КОНТРОЛЬ ПОСЕВА И СЧЕТЧИК ГЕКТАР СЕРИИ “BASIC” (МCK 1200)** | | | |
| Контроль посева; Возможность контроля шага сколько семян в мин; Счетчик засеянных гектар (полный или частичный); Звуковое сообщение об ошибках с обозначением на дисплее; Питание 12V. (Гарантия12 месяцев) | | | |
|  | G1206P055 | Монитор “Basic” 4 ряда | **1.340,00** |
| G1206P056 | Монитор “Basic” 5 рядов | **1.500,00** |
| G1206P057 | Монитор “Basic” 6 рядов | **1.650,00** |
| G1206P058 | Монитор “Basic” 7 рядов | **1.845,00** |
| G1206P059 | Монитор “Basic” 8 рядов | **1.995,00** |
| G1206P060 | Монитор “Basic” 9 рядов | **2.150,00** |
| G1206P061 | Монитор “Basic” 12 рядов | **2.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  |  | | | |
| Тележка мануальная для буксировки не встроенная | | | | Гидравлическая транспортная тележка для 12 рядов на 70-75 см и  18 рядов на 45 см для рамы на 9500 | | | |
| Код | G1328001 | € | **2.910,00** | Код | G2128009 | € | **6.015,00** |

**Основные высеивающие диски**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КУЛЬТУРА** | **N°**  **Отверст** | **Ø**  **Отверст** |  | **Код** | **€** |
| КУКУРУЗА | 26 | 4,5 |  | 01306065.0003 | **39,00** |
| КУКУРУЗА | 26 | 4,75 |  | 01306065.0004 | **39,00** |
| КУКУРУЗА | 26 | 5,0 |  | 01306065.0005 | **39,00** |
| КУКУРУЗА (крупные семена) | 26 | 5,5 |  | 01306065.0006 | **39,00** |
| ПОДСОЛНЕЧНИК | 26 | 2,5 |  | 01306007.0001 | **39,00** |
| СОЯ | 70 | 4,25 | Без лопаток | 01306007.0062 | **39,00** |
| РАПС | 101 | 1,1 | Без лопаток | 01306007.0064 | **69,00** |
| СВЕКЛА | 52 | 2,1 | Без лопаток | 01306007.0056 | **39,00** |
| СВЕКЛА | 36 | 2,1 | Без лопаток | 01306007.0055 | **39,00** |
| СОРГО | 52 | 2,1 |  | 01306007.0006 | **39,00** |
| СТРУЧКОВАЯ ФАСОЛЬ | 36 | 3,5 |  | 01306007.0005 | **39,00** |
| ГОРОХ-ФАСОЛЬ-БОБЫ | 52 | 4,5 |  | 01306007.0021 | **39,00** |
| БОБЫ | 36 | 5,0 |  | 01306007.0081 | **39,00** |
| АРАХИС | 36 | 5,5 |  | 01306007.0017 | **39,00** |
| КУНЖУТ | 52 | 1,1 |  | 01306007.0019 | **72,00** |
| ХЛОПОК | 70 | 3,5 |  | 01306007.0007 | **72,00** |
| ТОМАТЫ-ФЕНХЕЛЬ | 70 | 1,1 |  | 01306007.0025 | **72,00** |
| РЕПА-РЕДИС | 70 | 0,5 |  | 01306007.0039 | **72,00** |
| АРБУЗ | 20 | 2,1 |  | 01306007.0040 | **72,00** |
| САЛАТ-ЦИКОРИЙ | 70 | 0,8 |  | 01306007.0048 | **70,00** |
| ВЫС. ДИСК БЕЗ ОТВЕРСТИЙ | \ | \ |  | 01306007.0037 | **30,00** |
| ВЫС. ДИСК ИНДИВ. ЗАКАЗ | \ | \ |  | \ | **72,00** |

**Коммерческие условия**

|  |
| --- |
| **Стоимость указана в Евро, с НДС 18%. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.**  **В стоимость включены монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования, обучение персонала.**  **Гарантия на оборудование: 12 месяцев**  **Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты 20%**  **Условия поставки: DDP г. Ярославль** |