Пленоукладчик V



**PACCIAMATRICE**-**V** (Пленоукладчик) - это очень простая в использовании машина для укладки нейлоновой или бумажной плёнки. Существуют 3 модели этой машыны: **V-140** c шириной захвата, регулируемой до 1,40 м, **V-190** c шириной захвата, регулируемой до 1,90 м, и **V-210** c шириной захвата, регулируемой до 2,10 м. Эта машина эта очень простая, её рама состоит из смонтированных частей, пользоваться **V-140-V-190-V-210** этими механизмами для укладки плёнки на грунте не составляет никаких затруднений. Машина имеет возможность укладывать пленку на одну или более грядок за один раз.

Применение: **PACCIAMATRICE (Пленоукладчика) -V-140-V-190-V-210** он может работать на любых видах грунта, на ровных участках поля или гребнях с высотой до 10-15 cм. Могут быть смонтированы бобины из пластмассовых, целлюлоидных или целофановых биоразлагаемых плёнок.

Машина для укладки нейлоновой плёнки на поверхность земли



** Инновационная техника**

**СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**

Трёхточечное устройство сцепления второй категории;

Возможность работы с различной шириной плёнки: модели шириной 140 -для работы с плёнкой шириной до 1м 40 см, модель 190 - для плёнки шириной до 1м 90 см; модели шириной 210 -для работы с плёнкой шириной до

2м 10 см

Максимальная глубина работы боковых лап: 15 см;

Сцепление, установленное на устройстве для крепления рулона, для непрерывного контроля натяжения плёнки; Передние культиваторные лапы регулируемые по высоте и глубине;

Задние культиваторные лапы, регулируемые по высоте, глубине и рабочей нагрузке;

Задние прикатывающие колёса резиновые (или стальные - по заказу) регулируемые по ширине и силе нагрузки / воздействия на почву; Возможность комбинирования с рассадопосадочной машиной Plantec One (по заказу за доп. стоимость);

Машина соответствует нормам ЕЭС и имеет соответствующую документацию;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код** | **Описание** | **ЦЕНА ЕВРО** |
| **Пленоукладчик V 140** | | |
| **3300** | Модель с возможностью регулировки ширины устройства для  нейл.плёнки до 1,40м, с резиновыми колёсами, с перед.опорными колесами | **4.200,00** |
| **3301** | Модель с возможностью регулировки ширины устройства для  нейл.плёнки до 1,40м, с резиновыми колёсами, с передним катком | **4.330,00** |
| **Пленоукладчик V 190** | | |
| **3302** | Модель с возможностью регулировки ширины устройства для  нейл.плёнки до 1,90м, с резиновыми колёсами, с перед.опорными колесами | **4.570,00** |
| **3303** | Модель с возможностью регулировки ширины устройства для нейл.плёнки до 1,90м, с резиновыми колёсами, с передним катком | **4.890,00** |
| **Пленоукладчик V 210** | | |
| **3305** | Модель с возможностью регулировки ширины устройства для  нейл.плёнки до 2,10м, с резиновыми колёсами, с передним катком | **5.555,00** |

**- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ -**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код** | **Описание** | **ЦЕНА ЕВРО** |
| **2020** | Устройство крепления к рассадопосадочной машине Plantec | **424,00** |
| **2021** | Каток, пробивающий отверстия в плёнке шир.1,40м с креплениями | **415,00** |
| **2022** | Каток, пробивающий отверстия в плёнке шир.1,90м с креплениями | **448,00** |
| **2023** | Мех-зм капельного орошения, подающего воду с управлением | **455,00** |
| **2024** | Устройство для ручной разметки рядов | **353,00** |
| **2025** | Устройство для прокладки на глубину капельного орошения | **304,00** |
| **2026** | Электрический микрогранулятор на 2 ряда + крепеление | **1.228,00** |
| **2027** | Электрический микрогранулятор на 4 ряда + крепеление | **1.967,00** |
| **2028** | Пара задних колёс с пробойником отверстий в плёнке | **1.228,00** |
| **2029** | Доп. задние колеса из резины | **123,00** |
| **2030** | Диски для открытия и закрытия борозды+крепления (ст-ть за един.) | **128,00** |
| **2031** | Электр. механизм для внесения мин.удобрений, 2 ряда + крепления | **2.272,00** |
| **2032** | Электр. механизм для внесения мин.удобрений, 4 ряда + крепления | **2.907,00** |

Стоимость указана в Евро, с НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты 30%

Условия поставки: DDP г. Смоленск