THESIS PNEU

**Зерновая дисковая сеялка No-Till**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| THESIS PNEU | **4500**  **PNEU** | **5000**  **PNEU** | **6000**  **PNEU** |
| Вес в кг | 4550 | 4950 | 6000 |
| Емкость бункера семян в литрах | 2900 | 2900 | 2900 |
| Рабочая ширина в м | 4,50 | 5,00 | 6.00 |
| Транспортная ширина в м | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Кол-во рядов | 26 | 28 | 34 |
| Междурядье в см | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Мощность трактора в лошадиных силах | 150 | 180/200 | 200/240 |

**Серийное описание:**

* Сцепка с дышлом;
* Гидравлическое поднятие сеялки с задними транспортными колесами;
* Гидравлическая турбина независима от масляного бака;
* Высевающие секции расположенные в три ряда с наклонным дисковым сошником , резиновые колеса для глубины - регулируемые, прикатывающее колесико для придавливания семян и наклонное окучивающее колесо;
* Регулировка глубины посева с помощью колес для каждой секции;
* Регулировка давления на прикатывающее колесико и окучивающего диска;
* Независимая регулировка давления высевающих секций на почву;
* Передача за счет передних тракторных колес;
* Транспортировка наполовину пневматическое;
* Спиральный трубопровод для семян;
* Двойной распределитель для семян;
* Мануальная отмена высева;
* Загрузочная платформа с лестницей;
* Индикатор уровня зерна;
* Встряхиватель семян;
* Лоток (чаша) опорожнения и контроль семян;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8803** | THESIS PNEU 4.5 м ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ, 26 рядов. | **84.890,00** |
| **8804** | THESIS PNEU 5 м ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ, 28 рядов | **89.900,00** |
| **8805** | THESIS PNEU 6 м ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ, 34 рядов | **98.480,00** |



**- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ –**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **код** | **описание** | **ЕВРО** |
| **8810** | Гидравлический маркер | **1.950,00** |
| **8812** | Гидравлический шнек для загрузки | **4.760,00** |
| **8813** | Гидравлическое отключение ряда | **-------** |
| **8815** | Колесико для придавливания семян на каждый ряд | **40,00** |
| **8816** | Чистик для диска - на каждый ряд | **45,00** |
| **8840** | Электронный монитор или счетчик гектар | **------** |

**Коммерческие условия**

|  |
| --- |
| **Стоимость указана в Евро, с НДС 18%. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.**  **В стоимость включены монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования, обучение персонала.**  **Гарантия на оборудование: 12 месяцев**  **Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты 20%**  **Условия поставки: DDP г. Ярославль** |

** Инновационная техника**