|  |
| --- |
| **Гидропосевные комплексы Turbo Turf, производства США – это профессиональная линейка навесных и прицепных машин для проведения работ по озеленению территорий.** |

## Коммерческое предложение на установки

## Turbo Turf HS-100 2с объемом цистерны 380 литров

## Turbo Turf HS-100

## Turbo Turf HS-100 PКомплектация и технические характеристики:

## Тип смешивания - гидравлический Площадь засевания за 1 проход – 120м2 Длина шланга: 30 метров Диаметр сечения шланга – 3,2 см

## Насадки: для широкого распределения смеси, для точного распределения смеси, для ландшафтной отделки Поток выдачи смеси: до 115 л/мин Время смешивания материалов: 2-5 мин Дальность распыления: 20 метров Тип двигателя: бензиновый

## Модель двигателя: Honda, 4 л.с.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель гидропосева** | **HS-100** | **HS-100 P** |
| **для установки в кузов автомобиля или прицеп** | **Прицепная к трактору или автомобилю** |
| Вес оборудования без смеси, кг | 95 | 110 |
| Вес оборудования со смесью, кг | 455 | 472 |
| Габаритные размеры, см | 70х143х84 | 70х143х84 |

## [смотрите видео о гидропосевных комплексах Turbo Turf на youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=dktbnJR2ePI)