**Комбинированная дорожная машина Snow Service на шасси КАМАЗ 65115**

****

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | SPR-9000 |
| Длина рамы, мм | 5500 |
| Собственная масса, кг | 2600 |
| Вместимость бункера м3 | 9 |
| Ширина разбрасывания, м | 2-12 |
| Модель | SRA/5 XXL |
| Вес, кг | 1300 |
| Вес с гидроблоком, кг | 1800 |
| Ширина, м | 5,6 |
| Высота, м | 1,2 |
| Рабочая ширина, м | 4,5 |

**Базовая комплектация:**

* Бункер, разбрасывающая система, транспортер, лоток из нержавеющей стали IASI 304/316;
* Гидросистема;
* Электрооборудование IP 55/65 на 12 или 24 Вольт;
* Проблесковый маячок, приборы освещения;
* Комплект сенсоров на наличие реагентов;
* Внутренняя направляющая для облегчения подачи реагента на транспортер;
* Лестница;
* Крепежный комплект для фиксации на автомобиле;
* Пульт управления.
* Сигнальные флажки;
* Стояночные опоры;
* Аккумулятор азота;
* Предохранительный клапан на системе наклона вправо/влево;
* Чистящий нож из износостойкой стали;
* Монтажная рама.

**Опции:**

* Дизельный автономный двигатель;
* Панель с модулем GPS, тент для закрытия бункера из ПВХ;
* Задний предупредительный знак;
* Комплект для ассиметричного посыпания с кнопочным механизмом;
* Наружные вибраторы с управлением на пульте;
* Опоры хранения;
* Комплект для подачи растворенной соли (система смачивания);
* Задний бампер с двойными фарами;
* Боковые ролики для установки в кузов автомобиля.
* Габаритные огни;
* Регулируемые по высоте и наклону лыжи;
* Регулируемые по высоте опорные колеса;
* Дополнительные фары;
* Электрогидравлический блок с кабелем и кнопочным управлением;
* Дополнительный верхний отвал (высота 20 см);
* Резиновые брызговики.