**Косильное оборудование FERRI MC 210**



**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 70-80 |
| Ширина среза, мм | 2100 |
| Общая ширина, мм | 2270 |
| Вес, кг | 580 |
| ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Скорость лопасти, м/сек | 49 |
| Количество ножей | 48 |
| Максимальный диаметр стебля, мм | 60 |